Использование дополнительных устройств

# Использование автоматической катушки для намотки рулонной бумаги

> Блок управления
> Регулировка датчика
> Загрузка рулонной бумаги на втулку автоматической катушки для намотки рулонной бумаги
> Наматывание отпечатков
> Снятие бумаги после наматывания

Когда вы хотите распечатать свои данные на рулонной бумаге и при этом не хотите ее обрезать или допускать выхода бумаги на пол, то можете использовать дополнительную автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги, чтобы наматывать на нее отпечатки.

См. Auto Take-up Reel Unit User's Guide (Руководство пользователя автоматической катушки для намотки рулонной бумаги), чтобы установить автоматическую катушку на принтер.

| Примечание:

| Автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги предназначается только для принтера Stylus Pro 9600.

| При использовании автоматической катушки для намотки рулонной бумаги обязательно отключите установку Auto Cut (Автоматическая обрезка бумаги) (с панели управления и в драйвере принтера). См. раздел Auto Cut (Автоматическая обрезка бумаги) в Windows и раздел Auto Cut (Автоматическая обрезка бумаги) в Macintosh.

| Автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги можно использовать, когда бумагосборник установлен в положение при подаче бумаги назад (форматом до B1; с ориентацией Альбомная).

## Блок управления

Блок управления располагается на приводном узле, закрепленном внизу правой стороны принтера.

Функции переключателей и назначение светового индикатора датчика следующее.

> 1 Автоматический переключатель
> 2 Ручной переключатель

### Световой индикатор датчика

Непрерывно горит | Указывает на то, что светочувствительный элемент датчика соосен со светоизлучателем. Это означает, что автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги готова к намотке отпечатков.
Мигает | Указывает на то, что светочувствительный элемент датчика и светоизлучатель не соосны друг с другом надлежащим образом. Подробности см. в разделе Регулировка датчика.
Часто мигает | Указывает на то, что у автоматической катушки для намотки рулонной бумаги имеется неисправность и она не действует.
Не горит | Указывает на то, что автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги отключена.

### Переключатели

Автоматический | Для автоматического наматывания рулонной бумаги, когда рулонная бумага подается в зону чувствительности датчика.
Ручной | Для ручного управления наматыванием рулонной бумаги.

[К началу]

## Регулировка датчика

Угловое положение датчиков отрегулировано перед отправкой принтера потребителю. Но если световой индикатордатчика на блоке управления мигает, то необходимо отрегулировать положение датчика так, чтобы светочувствительный элемент датчика был соосен со светоизлучателем. Когда они соосны, световой индикатордатчика непрерывно горит.

| Предупреждение:

| Исключайте нахождение датчика под прямыми солнечными лучами, в противном случае автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги не будет нормально работать.

| Не допускайте прямого попадания воздуха, нагнетаемого вентиляторами и воздушными кондиционерами, на рулонную бумагу. Если бумага выдуется из зоны чувствительности датчика, то она не будет наматываться нормальным образом.

Для регулировки положения датчика выполните следующие действия.

| Ослабьте затяжку ручки на светоизлучателе.

| Отрегулируйте горизонтальный угол светоизлучателя так, чтобы световой индикатор датчика непрерывно горел.

| Удерживая неподвижно датчик, затяните ручку.

[К началу]

## Загрузка рулонной бумаги на втулку автоматической катушки для намотки рулонной бумаги

| Предостережение:

| Выключите автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги перед загрузкой бумаги. В случае неожиданного срабатывания автоматической катушки для намотки рулонной бумаги возможно получение телесных повреждений.

| Убедитесь, что автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги установлена правильно и надежно. Возможно получение травмы в случае ее падения.

Перед загрузкой рулонной бумаги на катушку для намотки рулонной бумаги проверьте следующее:

- Убедитесь, что передняя кромка рулонной бумаги прямая.

- Убедитесь, что направляющие принтера для бумаги находятся в убранном положении, как показано ниже на рисунке.

### Наматывание бумаги вперед

При желании наматывать бумагу на катушку для намотки рулонной бумаги так, чтобы отпечатки располагались на внешней стороне сматываемой бумаги, установите катушку для намотки рулонной бумаги вперед. Выполните следующие действия.

| Убедитесь, что рулонная бумага загружена в принтер правильным образом. Указания см. в разделе Загрузка рулонной бумаги.

| Жмите на принтере на кнопку Paper Source (Тип бумаги) до тех пор, пока световой индикатор Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) не загорится.

| Нажмите на принтере на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) (), чтобы подать вперед рулонную бумагу.

| Установите включатель Auto (Автоматический) на блоке управления в положение Off (Выключено).

| Приклейте липкой лентой переднюю кромку рулонной бумаги к катушке для намотки рулонной бумаги в трех местах.

| Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) (), чтобы подать бумагу вперед и создать петлю из провисшей бумаги.

| Установите включатель Manual (Ручной) на автоматической катушке для намотки рулонной бумаги в положение Forward (Вперед) и сделайте по крайней мере один оборот бумаги вокруг катушки для намотки рулонной бумаги. Проверьте, что имеется достаточное провисание бумаги между рулоном и катушкой для намотки рулонной бумаги.

### Наматывание бумаги назад

При желании наматывать бумагу на катушку для намотки рулонной бумаги так, чтобы отпечатки располагались на внутренней стороне сматываемой бумаги, установите катушку для намотки рулонной бумаги назад. Выполните следующие действия.

| Выполните пункты 1 - 3, описанные в разделе Наматывание бумаги вперед.

| Установите включатель Auto (Автоматический) на блоке управления в положение Off (Выключено).

| Натяните нижний конец рулонной бумаги вокруг катушки для намотки рулонной бумаги, как показано ниже на рисунке. Затем приклейте липкой лентой переднюю кромку рулонной бумаги к катушке для намотки рулонной бумаги в трех местах.

| Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) (), чтобы подать бумагу вперед и создать петлю из провисшей бумаги.

| Установите включатель Manual (Ручной) на автоматической катушке для намотки рулонной бумаги в положение Backward (Назад) и сделайте по крайней мере один оборот бумаги вокруг катушки для намотки рулонной бумаги. Проверьте, что имеется достаточное провисание бумаги между рулоном и катушкой для намотки рулонной бумаги.

[К началу]

## Наматывание отпечатков

Когда установлена автоматическая катушка для намотки рулонной бумаги и во втулку катушки заправлена бумага для намотки ее в нужном направлении, можно использовать автоматическую катушку для наматывания отпечатков.

| Предостережение:

| Не прикасайтесь к автоматической катушке для намотки рулонной бумаги во время ее работы. Несоблюдение этого может привести к получению телесной травмы.

| Не допускайте прямого попадания в глаз луча света от светоизлучателя датчика. Несоблюдение этого может привести к стойкому повреждению глаз.

| Предупреждение:

| При работе обязательно находитесь вне зоны действия датчика. Прерывание света от светоизлучателя датчика может привести к наматыванию бумаги с усилием и отрицательно отразиться на качестве печати.

> 1 Световой индикатор
> 2 Световой эмиттер
> 3 Зона действия светочувствительного датчика

| Жмите на принтере на кнопку Paper Source (Тип бумаги) до тех пор, пока световой индикатор Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) не загорится.

| Установите направление наматывания бумаги выключателем Auto (Автоматический) на блоке управления.

Наматывание бумаги вперед | Наматывание бумаги назад

| Отправьте к принтеру задание на печать. Принтер начнет печатать. Автоматическая катушка наматывает рулонную бумагу в направлении, заданном при выполнении пункта 2.

|  | Примечание:

|  | Не касайтесь выключателя Manual (Ручной) во время печати. Несоблюдение этого может привести к порче отпечатков.

[К началу]

## Снятие бумаги после наматывания

После наматывания бумаги снимите катушку для намотки рулонной бумаги следующим образом.

| Выключите автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги.

|  | Предостережение:

|  | Выключите автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги до снятия катушки для намотки рулонной бумаги. В случае неожиданного срабатывания автоматической катушки для намотки рулонной бумаги возможно получение телесных повреждений.

| Жмите на принтере на кнопку Paper Source (Тип бумаги) до тех пор, пока световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) не загорится. Затем нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги). Рулонная бумага автоматически обрезается.

|  | Примечание:

|  | В случае печати на очень толстой рулонной бумаге рекомендуется отключить установку Auto Cut (Автоматическая обрезка) (с панели управления принтера и в драйвере принтера) и нажмите на принтере на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) для подачи бумаги, затем самостоятельно обрежьте бумагу; в противном случае может быть поврежден нож резака бумаги. См. раздел Ручная обрезка рулонной бумаги.

| Отоприте рычагом подвижный узел и сместите его влево настолько, чтобы фланцевый упор отсоединился от катушки для намотки рулонной бумаги. Во время выполнения этой операции одной рукой поддерживайте катушку для намотки рулонной бумаги, чтобы не допустить ее падения.

| Снимите катушку для намотки рулонной бумаги с фланцевого упора на подвижной части.

| Аналогично снимите катушку для намотки рулонной бумаги с фланцевого упора на приводном узле.

[К началу]