Печать в Windows

# Использование утилит принтера

> Доступ к утилитам принтера
> Использование утилит Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)
> Индикатор Скорость & Прогресс

Утилиты принтера EPSON позволяют проверить текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции техобслуживания принтера с экрана монитора.

### Утилита EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 используется для проверки состояния принтера и остатка чернил в каждом из картриджей.

### Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)

Для проверки исправности работы дюз, распыляющих чернила, можно распечатать шаблон проверки состояния дюз. В случае ненормальной работы дюз будут отсутствовать точки в распечатанном шаблоне. Сопла печатающих головок принтера, предназначенные для распыления чернил семи цветов, могут быть проверены за один раз.

| Предупреждение:

| Перед началом распечатки изображений убедитесь, что распечатка шаблона проверки состояния дюз завершена. В противном случае качество печати может ухудшиться.

### Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)

Когда качество печати ухудшается или засорение дюз стало очевидным после проверки состояния дюз, печатающие головки нуждаются в прочистке дюз. Пользуйтесь этой утилитой для проведения чистки дюз печатающих головок, затем снова выполните проверку состояния дюз, так как может быть необходима повторная чистка дюз печатающей головки.

### Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Выравнивание печатающей головки необходимо, когда имеется несовпадение вертикальных линий в шаблоне проверки положения печатающей головки или наблюдается полосатость в отпечатках.

### Утилита Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)

Эта утилита позволяет драйверу принтера проверять информацию о конфигурации принтера. Утилита также предоставляет особую информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, таких как, комплект чернильных картриджей, идентификационные данные принтера. См. раздел Использование утилит Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| Примечание:

| Убедитесь, что принтер прекратил печать перед задействованием утилит Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки). В противном случае отпечатки могут быть смазаны.

## Доступ к утилитам принтера

С входом в программное обеспечение принтера появятся окна драйвера принтера и утилит в открывшемся окне программного обеспечения. Для использования утилит принтера щелкните на закладке Utility (Сервис) в окне программного обеспечения принтера, затем щелкните на кнопке с названием утилиты, которую вы хотите применить.

| Примечание:

| Буква в скобках после названия утилиты указывает клавишу быстрого доступа для данной утилиты. Нажмите на клавишу ALT и указанную букву на клавиатуре для быстрого открытия утилиты.

| Нажатие на одну из клавиш быстрого доступа к утилитам во время печати, за исключением клавиши быстрого доступа утилиты EPSON Status Monitor 3, может привести к смазыванию отпечатков.

[К началу]

## Использование утилит Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)

В зависимости от конфигурации компьютера информация, выводимая в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах) может быть автоматически обновлена или может нуждаться в ручном обновлении.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появляется сообщение с предложением ввести установки или вы изменяете конфигурацию принтера, то выпоните следующие действия для выполнения вручную необходимых установок.

| В окне Cartridge Option (Комплект чернильных картриджей) выберите комбинацию черных чернильных картриджей, установленную в принтере.

| Загрузите бумагу в принтер, затем щелкните на кнопке Settings Sheet (Карта установок) в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах). Информация о принтере и дополнительных устройствах распечатается в виде аналогичном тому, как приведено ниже.

> Printer ID (Идентификационные данные принтера) #1: 50-50-50-50-50-50
> Printer ID (Идентификационные данные принтера) #2: 50-50-50-50-50-50

| Убедитесь, что информация, выведенная утилитой, соответствует отпечатанной информации. В противном случае измените запись на экране монитора, чтобы привести ее в соответствие с отпечатанной информацией.

| Щелкните на кнопке OK для сохранения установок и выхода из окна.

[К началу]

## Индикатор Скорость & Прогресс

Можно выполнить установки, относящиеся к скорости и ходу печати, в этом диалоговом окне. Для активизации кнопки индикатора Speed & Progress (Скорость & Прогресс) откройте окно программного обеспечения принтера.

| Примечание:

| Для активизации кнопки индикатора Speed & Progress (Скорость & Прогресс) щелкните на кнопке Start (Пуск), Settings (Установки), Printer (Принтер), правой кнопкой мыши щелкните на значке принтера, Properties (Свойства), затем на закладке Utility (Сервис).

Доступными будут следующие установки.

#### High Speed Copies (Высокоскоростные копии)

Для более быстрой печати нескольких копий документа установите флажок High Speed Copies (Высокоскоростные копии).

#### Show Progress Meter (Показать Индикатор Хода)

Для наблюдения за ходом распечатки задания на печать установите флажок Show Progress Meter (Показывать индикатор Ход выполнения печати).

#### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только в Windows Me, 98 и 95)

Для повышения скорости передачи данных к принтеру установите флажок EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON).

Если компьютер поддерживает режим ECP, активизируйте функцию DMA-пересылки, чтобы увеличить скорость печати.

Дополнительную информацию см. в разделе Использование индикатора Ход выполнения печати.

#### Always Spool Raw Datatype (Всегда буферизовать данные типа RAW) (только в Windows 2000 и Windows NT 4.0)

Установите этот флажок, чтобы пользователи операционных систем Windows 2000 и Windows NT 4.0 буферизовали документы в формате RAW вместо формата EMF (метафайл). (В программных приложениях к операционным системам Windows 2000 и Windows NT 4.0 формат EMF используется по умолчанию.)

Попробуйте использовать эту опцию, если документы, буферизованные в формате EMF, не распечатываются правильно.

Буферизация данных типа RAW требует меньше аппаратных ресурсов, чем буферизация данных в формате EMF, поэтому часть проблем ("Недостаточно свободной оперативной памяти/ Недостаточно свободной памяти на жестком диске для печати", "Низкая скорость печати" и др.) могут быть устранены путем установки флажка Always spool RAW datatype (Всегда буферизовать данные типа RAW).

Во время буферизации данных типа RAW ход печати, отражаемый индикатором Ход выполнения печати, может отличаться от фактического хода распечатки.

#### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3. См. раздел Выполнение установок Monitoring preference (Контролируемые параметры).

[К началу]

Предыдущая | Далее