Техобслуживание и перевозка

# Замена чернильных картриджей

Если световые индикаторы мигают, то следует приобретать новый чернильный картридж на замену картриджа с малым остатком чернил, и а если постоянно горят, то следует заменить опустевший чернильный картридж. На экране жидкокристаллического дисплея также выводятся сообщения соответственно INK LOW (Чернил мало) или INK OUT (Чернил нет).

| Примечание:

| Даже если только один из чернильных картриджей пустой, принтер не сможет печатать.

Фирма EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Другие картриджи, которые не выпускаются фирмой EPSON, могут нанести вред принтеру, устранение которого не предусмотрено гарантийными обязательствами фирмы EPSON. См. раздел Чернильные картриджи.

Для замены чернильного картриджа выполните следующие шаги.

| Предостережение:

| Оставяляйте старый картридж установленным в принтере, пока не будет готовы заменить его новым.

| Убедитесь, что принтер включен. Определите, какой картридж нуждается в замене по показаниям светового индикатора Ink Out (Чернил нет), который мигает или непрерывно горит.

| Откройте крышку секции размещения чернильных картриджей.

| Установите рычаг крепления чернильных картриджей в поднятое положение.

| Осторожно вытяните пустой картридж прямо из принтера.

|  | Предостережение:

|  | В случае попадания чернил на руки тщательно промойте их с помощью мыла и воды. При попадании в глаза немедленно промойте их водой.

| Убедитесь, что устанавливаемый картридж с чернилами нужного цвета, и удалите с него упаковку.

|  | Предостережение:

|  | Не встряхивайте картриджи, которые уже устанавливались ранее. Подобные действия могут привести к вытеканию чернил.

|  | Примечание:

|  | В случае использования картриджей с чернилами типа EPSON UltraChrome аккуратно встряхните картридж перед его установкой на место для повышения эффективности его использования.

|  | Для исключения неправильной установки чернильного картриджа предусмотрена специальная защитная система. Если не удается ровно установить чернильный картридж, то, возможно, используется картридж неподходящего типа. Проверьте данные на упаковке и производственный код картриджа.

| Держите чернильный картридж так, чтобы стрелка на левой его боковине была направлена к задней части принтера, и установите его в гнездо. Далее не прикладывайте усилие рукой непосредственно к картриджу.

|  | Примечание:

|  | Если световой индикатор Ink Out (Чернил нет) продолжает гореть, то возможно чернильный картридж установлен неправильно. Снимите чернильный картридж и затем снова его установите, как описано выше.

| Установите рычаг крепления чернильных картриджей в нижнее положение.

| Закройте крышку секции размещения чернильных картриджей. Принтер возвращается в предшествующее состояние.

[К началу]

Далее