Печать в Windows

# Основные установки

> Настройка драйвера принтера
> Отмена печати

## Настройка драйвера принтера

Чтобы выполнить основные установки для печати документов, выберите закладки Main (Главное) и Paper (Бумага) в драйвере принтера. На закладке Paper (Бумага) вы можете задать частные установки для печати на рулонной бумаге; Auto Rotate (Автоматический поворот), Auto Cut (Автоматическая обрезка) и Print Page Line (Печатать линии границы страницы).

Подробности о программном обеспечении принтера смотрите в оперативной справке, для чего щелкните на кнопке Help (Справка) в окне установок драйвера.

| Щелкните на пункте Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Проверьте, что принтер выбран, и затем щелкните на пункте Properties (Свойства) или Options (Параметры). Возможно, потребуется щелкнуть на комбинации из этих кнопок. Откроется диалоговое окно программного обеспечения принтера.

| Перейдите на закладку Main (Главное).

##### Закладка Main (Главное)

| Выберите носитель, загруженный в принтер, в списке Media Type (Тип носителя).

|  | Примечание:

|  | Установка Media Type (Тип носителя) определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому вы должны всегда выполнять первой эту установку.

| Для опции Ink (Чернила) выберите Color/B&W Photo (Цветные/Ч/Б фото), чтобы печатать цветные или монохромные фотографии, или Black (Черные), чтобы установить черновую или черно-белую печать.

| Проверьте, что опция Automatic (Автоматический) установлена в группе Mode (Режим).

|  | Примечание:

|  | В случае выбора режима Automatic (Автоматический) драйвер принтера определяет все частные установки на основе текущих установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Отрегулируйте ползунком параметры Speed (Скорость) и Quality (Качество) в группе Mode (Режим). Передвиньте ползунок влево или вправо в зависимости от того, что для вас более важно. Эта установка обычно автоматически определяется в соответствии с установкой Media Type (Тип носителя).

|  | Примечание:

|  | Появление ползунка зависит от выбираемого вами типа носителя для группы Mode (Режим).

| Перейдите на закладку Paper (Бумага).

##### Закладка Paper (Бумага)

| Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке Paper Source (Тип бумаги).

| Установите флажок No Margins (Без полей), чтобы напечатать изображение без полей. Подробности см. в разделе Без полей.

| Выберите размер бумаги, загруженной в принтер, в списке Paper Size (Размер бумаги).

|  | Примечание:

|  | Большинство программных приложений имеют установки размера бумаги, которые отменяют аналогичные установки в драйвере принтера.

| При использовании рулонной бумаги установите один из флажков группы Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги). См. раздел Опции для рулонной бумаги.

| Выполните установки для опций Orientation (Ориентация бумаги), Copies (Число копий) и Printable Area (Область печати).

| Перейдите на закладку Layout (Макет).

##### Закладка Layout (Макет)

| Установите флажок Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить) и при необходимости отрегулируйте размер печатного изображения.

|  | Примечание:

|  | Эта функция недоступна при выборе пункта Roll Paper (Banner) [рулонная бумага Banner] в списке Paper Source (Тип бумаги).

| Щелкните на кнопке OK внизу окна Layout (Макет). Вновь откроется диалоговое окно Print Setup (Параметры страницы) (или аналогичное диалоговое окно) используемого программного приложения.

| Щелкните на кнопке Print, чтобы напечатать документ.

> Во время печати появится EPSON Progress Meter (Индикатор хода выполнения), показывающий ход печати и состояние принтера.

##### Индикатор хода выполнения

[К началу]

## Отмена печати

Для отмена печати щелкните на кнопке Stop рядом с индикатором хода выполнения.

Вы можете также приостановить печать или возобновить ее. Для приостановки печати щелкните на кнопке Pause. Чтобы возобновить печать, повторно щелкните на этой кнопке.

| Предупреждение:

| В случае остановки печати вам может потребоваться снова начать печатать с начала для получения наилучших результатов. В противном случае на отпечатанных изображениях могут появиться отклонения в расположении элементов изображений или полосатость.

[К началу]

Предыдущая | Далее