Панель управления

# Кнопки управления, световые индикаторы и сообщения

> Кнопки управления
> Световые индикаторы
> Сообщения о состоянии принтера

Панель управления принтера составляют 8 кнопок управления, 14 световых индиктаров и 20-разрядный жидкокристаллический дисплей. Устройство панели управления показано ниже.

## Кнопки управления

Power (Сеть) | Включает и выключает принтер. Выключите принтер, затем нажмите на эту кнопку, одновременно нажав и удерживая в нажатом положении кнопку Pause (Пауза), чтобы включить режим техобслуживания. См. раздел Режим техобслуживания.
Cleaning (Чистка печатающей головки) 3 Sec (Нажимать 3 сек.) | При нажатии на кнопку в течение 3 секунд производится чистка дюз печатающей головки. Перед запуском чистки дюз убедитесь, что в принтер не загружена толстая бумага.
Pause (Пауза) | Временно приостанавливает процесс печати. Нажмите на кнопку повторно для возобновления печати. Удаляет печатные данные из памяти принтера при нажатии на кнопку и удержании ее в нажатом положении в течение 3 секунд. При нажатии на кнопку в режиме SelecType принтер возвращается в состояние READY (ГОТОВ).
SelecType (Меню) | Включает режим SelecType (Мнею) при нажатии на кнопку в состоянии принтера READY (ГОТОВ). При нажатии на кнопку в режиме SelecType может быть выбрано нужное меню.
Paper Source (Способ подачи носителя) | Выбирается способ подачи носителя: Roll Auto Cut (Рулон с автоматической резкой), Roll Cutter Off (Рулон с выключенной резкой) или Sheet (Листовая бумага). При нажатии на кнопку в режиме SelecType может быть выбран нужный пункт меню.
Paper Feed (Подача бумаги назад) | Подача бумаги в обратном направлении. При нажатии на кнопку в режиме SelecType может быть выбран требуемый параметр для выбранного пункта меню. Параметры изменяются в прямом порядке.
Paper Feed (Подача бумаги вперед) | Подача бумаги в прямом направлении. При нажатии на кнопку в режиме SelecType может быть выбран требуемый параметр для выбранного пункта меню. Параметры изменяются в обратном порядке.
Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги) Enter (Кнопка задания) | Когда горит световой индикатор Sheet (Листовая бумага) выводится лист бумаги. Когда горит световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги): Автоматическая резка бумаги. Когда горит световой индикатор Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена): Подача рулонной бумаги для ручной резки. Когда горит световой индикатор Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) и включена установка Print Page Line (Печатать линию границы страницы): Подача рулонной бумаги с последующей печатью линии границы страницы ниже области печати документа. См. раздел Линия границы страницы. Примечание: Данная кнопка действует во время процесса высыхания чернил. При нажатии на кнопку в режиме SelecType выбранный параметр в выбранном пункте меню задается в качестве параметра по умолчанию. Если параметр выбран только с целью исполнения, то выбранный пункт меню будет исполнен.

[К началу]

## Световые индикаторы

|  | = Включен |  |  | = Мигает |  | = Выключен

Operate (Состояние принтера) | Принтер включен.
Operate (Состояние принтера) | Принтер получает печатные данные или завершает работу.
Operate (Состояние принтера) | Принтер выключен.
Paper Out (Нет бумаги) | Нет бумаги, рычаг крепления бумаги находится в отпущенном положении или загруженная бумага слишком толстая для операции чистки дюз печатающей головки.
Paper Out (Нет бумаги) | Бумага замялась или произошла ошибка Another paper output (Тип бумаги не соответствует печатаемому документу). См. раздел Принтер самопроизвольно останавливается.
Емкость для отработанных чернил | Емкость для отработанных чернил почти полностью заполнена.
Емкость для отработанных чернил | Емкость для отработанных чернил не установлена.
Pause (Пауза) | Принтер готов к распечатке данных.
Pause (Пауза) | Механизм принтера перемещается в положение готовности к печати, распечатанная бумага высыхает установленное время или выполняется чистка дюз печатающей головки.
Pause (Пауза) | Принтер находится в режиме ожидания или SelecType, или произошла ошибка. См. раздел Принтер самопроизвольно останавливается.
Ink Out K/LK (Нет черных/серых чернил) | Нет черных чернил или картридж с черными чернилами установлен неправильно.
Ink Out K/LK (Нет черных/серых чернил) | Осталось мало черных чернил (картридж гнезда 1 или 2). Картридж черных чернил почти пустой. Приготовьте для замены новый картридж.
Ink Out C (Нет голубых чернил) | Нет голубых чернил или картридж голубых чернил установлен неправильно.
Ink Out C (Нет голубых чернил) | Осталось мало голубых чернил. Картридж голубых чернил почти пустой. Приготовьте для замены новый картридж.
Ink Out M (Нет пурпурных чернил) | Нет пурпурных чернил или картридж пурпурных чернил установлен неправильно.
Ink Out M (Нет пурпурных чернил) | Осталось мало пурпурных чернил. Картридж пурпурных чернил почти пустой. Приготовьте для замены новый картридж.
Ink Out LC (Нет светло-голубых чернил) | Нет светло-голубых чернил или картридж светло-голубых чернил установлен неправильно.
Ink Out LC (Нет светло-голубых чернил) | Осталось мало светло-голубых чернил. Картридж светло-голубых чернил почти пустой. Приготовьте для замены новый картридж.
Ink Out LM (Нет светло-пурпурных чернил) | Нет светло-пурпурных чернил или картридж светло-пурпурных чернил установлен неправильно.
Ink Out LM (Нет светло-пурпурных чернил) | Осталось мало светло-пурпурных чернил. Картридж светло-пурпурных чернил почти пустой. Приготовьте для замены новый картридж.
Ink Out Y (Нет желтых чернил) | Нет желтых чернил или картридж желтых чернил установлен неправильно.
Ink Out Y (Нет желтых чернил) | Осталось мало желтых чернил. Картридж желтых чернил почти пустой. Приготовьте для замены новый картридж.
Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) | Задана установка Auto Cut (Автоматическая обрезка). Рулонная бумага будет автоматически обрезаться после распечатки документа.
Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) | В драйвере принтера задана установка Roll paper (Рулонная бумага), а на панели управления принтера задан параметр Sheet (Листовая бумага).
Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) | Печать ведется непрерывно без обрезки бумаги.
Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена) | В драйвере принтера задана установка Roll paper (Рулонная бумага), а на панели управления принтера задан параметр Sheet (Листовая бумага).
Sheet (Листовая бумага) | Выбрана установка Sheet (Листовая бумага). Печать на отдельных листах. Принтер выводит лист бумаги.
Sheet (Листовая бумага) | В драйвере принтера задана установка Sheet (Листовая бумага), а на панели управления принтера задан параметр Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) или Roll Cutter Off (Обрезка рулонной бумаги выключена).
Горят все световые индикаторы | Выполнен сброс всех установок нажатием кнопки Pause (Пауза) в течение 3 секунд или более.

[К началу]

## Сообщения о состоянии принтера

Следующие сообщения отражают состояние принтера. Сообщения об ошибках см. в разделе Самопроизвольная остановка печати принтером.

READY (ГОТОВ) | Принтер готов к печати данных
PRINTING | Прием печатных данных.
POWER OFF (Питание отключено) | Принтер выключен.
WAIT (Подождите) | Принтер прогревается, заправляется чернилами или инициализируется.
INK CHARGING (Заправка чернил) | В принтере производится заправка системы подачи чернил. Это сообщение отражает ход процесса заправки системы подачи чернил.
PAUSE (Пауза) | Принтер в состоянии ожидания. Для возобновления печати нажмите на кнопку Pause (Пауза).
RESET (Сброс) | Принтер находится в процессе сброса установок и возврата в исходное состояние.
PRESS PAUSE BUTTON (Нажмите на кнопку PAUSE) | Принтер находится в ожидании пускового сигнала для начала инициализации по носителю.
PAPER OUT (Нет бумаги) | В принтер не загружено никакого носителя.
LOAD XXXXX PAPER (Загрузите ХХХХХ бумагу) | Установка носителя отличается от установки в драйвере, предусмотренной для носителя Roll/Sheet (Рулонная бумага/Листовая бумага).
LOAD PAPER (Загрузите бумагу) | SUCTION (Давление присоса) | Рычаг крепления бумаги находится в отпущенном положении или датчики фиксируют наличие рулонной бумаги в пазе для прохода бумаги через принтер. Кроме того, давление присоса бумаги может быть легко отрегулировано пользователем принтера.
PAPER JAM (Замятие бумаги) | Бумага замята внутри принтера.
FRONT COVER OPEN (Открыта передняя крышка) | Открыта передняя крышка принтера.
SET PAPER LEVER (Установка рычага крепления бумаги) | Рычаг крепления бумаги установлен в отпущенное положение.
PAPER NOT STRAIGHT (Перекос бумаги) | Бумага не загружена прямо. (Когда высвечивается сообщение PPR ALIGN CHK (Проверка выравнивания бумаги).
RELOAD PAPER (Загрузите бумагу) | Датчики принтера не фиксируют наличие бумаги в пазе для прохода бумаги через принтер.
SET INK CARTRIDGE (Установите чернильный картридж) | Чернильный картридж (картриджи) неисправен или имеется ошибка интегральной микросхемы картриджа.
INK OUT (Чернил какого-то цвета нет) | CONTINUE? (Продолжать?) | Включено сообщение INK OUT (Чернил какого-то цвета нет).
NO INK CARTRIDGE (Нет чернильного картриджа) | Появляется во время замены чернильного картриджа (чернильных картриджей).
INK LOW (Чернил мало) | Чернильный картридж (картриджи) почти пустой (пустые). Качество отпечатков может ухудшиться, когда появляется данное сообщение. Примечание: Если продолжать печатать при этом состоянии чернильного картриджа, то качество печати может ухудшиться.
COMMAND ERROR (Командная ошибка) | Это сообщение появляется, когда установленное программное обеспечение принтера не соответствует данному принтеру.
OPTION I/F ERROR (Ошибка установки интерфейса) | Произошла ошибка интерфейса Type-B.
SERVICE REQ (Необходим ремонт) | XXXXXXXX | Произошла ошибка, требующая ремонта принтера.
MAINTENANCE REQ (Необходимо техобслуживание) | XXXX | Срок службы одной из частей, используемой в принтере, подходит к концу. Запишите номер ошибки "XXXX" и обратитесь к дилеру. См. раздел Где получить техническую помощь .
TURN PRINTER PWR OFF AND THEN ON (Выключите и включите принтер) | Это сообщение появляется после удаления замятой бумаги. Выключите и включите принтер.
SET INK LEVER ((Установите рычаг крепления чернильных картриджей) | Рычаг крепления чернильных картриджей находится в поднятом положении.
WRONG INK CARTRIDGE (Неподходящий чернильный картридж) | Это сообщение появляется при установке в принтер чернильного картриджа неподходящего типа.
INVALID INK CARTRIDGE (Дефектный чернильный картридж) | Это сообщение появляется при установке чернильного картриджа с другим непредусмотренным номером.
MAINTENANCE TANK ALMOST FULL (Емкость для отработанных чернил почти полностью заполнена) | Емкость для отработанных чернил почти полностью заполнена.
CHANGE MAINTENANCE TANK (Замените емкость для отработанных чернил) | Емкость для отработанных чернил полностью заполнена и нуждается в замене.
NO MAINTENANCE TANK (Нет емкости для отработанных чернил) | Емкость для отработанных чернил не установлена в принтер.
PAPER NOT CUT (Бумага не порезана) | Произошло нарушение в операции резки бумаги.
NOT ENOUGH INK (Недостаточно чернил) | Оставшихся чернил недостаточно для завершения чистки печатающей головки.
REMOVE PAPER (Удалите бумагу) | Операция чистки дюз печатающей головки производится, когда в принтер загружена толстая бумага.
UNABLE TO PRINT (Печать невозможна) | Распечатка контрольного шаблона, например, шаблона проверки состояния дюз печатающей головки, производится, когда в принтер не загружена бумага.

[К началу]

Далее