Панель управления

# Режим техобслуживания

> Включение режима техобслуживания
> Пункты меню
> Распечатка данных в шестнадцатиричном формате (HEX DUMP)
> Язык (LANGUAGE)
> Единица измерения (UNIT)

Пользуясь режимом техобслуживания, можно распечатать данные в шестнадцатиричном формате и выбрать язык сообщений, выводимых на экране жидкокристаллического дисплея.

## Включение режима техобслуживания

Во-первых, убедитесь, что принтер выключен. Нажав и удерживая в этом положении кнопку Pause, нажмите на кнопку Power (Сеть) для включения принтера.

Надпись MAINTENANCE MODE (Режим техобслуживания) появится на экране жидкокристаллического дисплея, когда принтер войдет в режим техобслуживания.

[К началу]

## Пункты меню

Пункты меню | Первые параметры | Вторые параметры
HEX DUMP (Распечатка данных в шестнадцатиричном формате) | PRINT (Печать) | EXEC (Выполнить)
LANGUAGE (Язык) | ENGLISH
FRENCH
ITALIAN
GERMAN
SPANISH
PORTUGUE
UNIT (Единица измерения) | METER (Метр)
FEET/INCH (Фут/дюйм)
PARALLEL I/F (Параллельный интерфейс) | Режим ECP
COMPAT (Совместимость)
Режим стандарта IEEE1284.4 | ON (Включен)
OFF (Выключен)
DEFAULT PANEL (Параметры экрана по умолчанию) |  | EXEC (Выполнить)
CRTG INFO MENU (Меню информации о картридже) | CARTRIDGE (Картридж) | MANUFACT (Производитель) | EPSON
CARTRIDGE (Картридж) | BLACK (Черный)
INK TYPE (Тип чернил) | PIGMENT (Пигментный краситель) или DYE
INK CAP (Объем чернил) | 110 мл или 220 мл
INK LEFT (Остаток чернил) | (Пустой) EF (Полный) или XX%
PROD DATE (Дата изготовления) | YY/MM
EXPIR DATE (Срок годности) | YY/MM
INK LIFE (Срок службы чернил) | MM MONTH (ММ месяцов)
AGE (Продолжительность пользования) | MM MONTH (ММ месяцов)
SSCI |  | EXEC (Выполнить) |

| Примечание:

| является установленной производителем величиной.

| Пункты меню PARALLEL I/F, IEEE 1284.4, DEFAULT PANEL, CRTG INFO MENU и SSCI предназначаются только для квалифицированного обслуживающего персонала.

[К началу]

## Распечатка данных в шестнадцатиричном формате (HEX DUMP)

Данные, полученные от хост-компьютера, могут быть отпечатаны в шестнадцатиричном формате.

| Загрузите бумагу в принтер.

| HEX DUMP появляется первым пунктом в режиме техобслуживания. Нажмите на кнопку SelecType () для вывода надписи PRINT (Печать).

| Нажмите на кнопку Enter. Печатные данные, содержащиеся в буфере печати, отпечатаются в левой колонке в шестнадцатиричном формате шестнадцатиричными байтами, а в правой колонке в формате стандарта ASCII.

|  | Примечание:

|  | Если последние данные по размеру менее 16 байтов, то они не будут распечатываться до тех пор, пока не нажмете на кнопку Pause.

|  | Для возврата в режим техобслуживания, когда на экране высвечивается какой-либо пункт меню, нажмите на кнопку Paper Source ().

[К началу]

## Язык (LANGUAGE)

Можно выбрать язык, на котором будут выводиться сообщения на экране жидкокристаллического дисплея.

| В режиме техобслуживания жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления на экране дисплея надписи LANGUAGE.

| Нажмите на кнопку SelecType (), затем жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () до появления названия нужного языка.

| Нажмите на кнопку Enter для задания выбранного языка. Сообщение READY (ГОТОВ) (или аналогичное слово на выбранном языке) будет высвечиваться на жидкокристаллическом экране.

|  | Примечание:

|  | Пройдет некоторое время, пока появится сообщение READY (ГОТОВ).

| Для выхода из режима техобслуживания нажмите на кнопку Power (Сеть), чтобы выключить принтер.

| Примечание:

| Для возврата в режим техобслуживания, когда на экране высвечивается какой-либо пункт меню, нажмите на кнопку Paper Source ().

[К началу]

## Единица измерения (UNIT)

Вы можете выбрать единицу измерения для выводимого на экран значения длины.

| Жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для выбора пункта UNIT.

| Нажмите на кнопку SelecType (), затем жмите на кнопку Paper Feed () или Paper Feed () для выбора единицы измерения, в значениях которой вы хотите показывать величины на экране.

| Нажмите на кнопку Enter для задания единицы измерения.

| Для выхода из режима техобслуживания нажмите на кнопку Power (Сеть), чтобы выключить принтер.

| Примечание:

| Для возврата в режим техобслуживания, когда на экране высвечивается какой-либо пункт меню, нажмите на кнопку Paper Source ().

[К началу]

Предыдущая