Обращение с бумагой

# Использование листовой бумаги

> Загрузка листовой бумаги
> Печать на толстой бумаге (толщиной от 0,7 дo 1,6 мм)

## Загрузка листовой бумаги

Чтобы загрузить листовую бумагу длиннее 279 мм (длина бумаги формата Letter), см. следующий раздел. Чтобы загрузить бумагу формата A3, Super A3/B и B, см. раздел Загрузка листовой бумаги форматов A4/Letter, A3/US B и Super A3/B.

В случае печати на толстой бумаге (толщиной от 0,6 дo 1,7 мм) см. раздел Печать на толстой бумаге (толщиной от 0,7 дo 1,6 мм).

### Загрузка листовой бумаги длиннее 279 мм (длина бумаги формата Letter)

Для загрузки листовой бумаги длиннее 279 мм выполните следующие действия.

| Предупреждение:

| По возможности не касайтесь пальцами области печати на поверхности бумаги, поскольку отпечатки пальцев могут снизить качество печати.

| Убедитесь, что принтер включен и крышка секции для размещения рулонов бумаги закрыта.

| Нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Sheet (Лист).

| Убедитесь, что световой индикатор Operate или Pause не мигают, затем установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение. Загорится световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) и на экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение LOAD PAPER (Загрузите бумагу).

|  | Предупреждение:

|  | Не переводите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение, когда мигают световые индикаторы Operate или Pause. Выполнение этого может повредить принтер.

| Вставьте лист в паз ввода бумаги в принтер так, чтобы она вышла из него снизу. Убедитесь, что правая и нижняя кромки листа расположены без перекоса и на одной прямой с рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

| Установите рычаг крепления бумаги в положение закрытия. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение PRESS PAUSE BUTTON (Нажмите на кнопку PAUSE).

| Нажмите на кнопку Pause.

> Печатающие головки автоматически перемещаются и бумага подается в положение начала печати. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение READY (ГОТОВ).

|  | Примечание:

|  | Даже если вы не нажмете на кнопку Pause, печатающие головки автоматически переместятся и бумага подастся в положение начала печати. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение READY (ГОТОВ).

| Смотря раздел Доступ к программному обеспечению принтера в Windows или раздел Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh выполните настройку драйвера принтера, затем с компьютера пошлите на принтер задание на печать. Принтер начнет печатать.

|  | Примечание:

|  | Дожидайтесь, пока чернила полностью просохнут после окончания печати, чтобы иметь отпечатки высокого качества.

### Загрузка листовой бумаги форматов A4/Letter, A3/US B и Super A3/B

Для загрузки листовой бумаги форматов A4/Letter, A3/US B и Super A3/B выполните следующие действия.

| Предупреждение:

| По возможности не касайтесь пальцами области печати на поверхности бумаги, поскольку отпечатки пальцев могут снизить качество печати.

| Убедитесь, что принтер включен и крышка секции размещения рулонов бумаги закрыта.

| Нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Sheet (Лист).

| Убедитесь, что рычаг крепления бумаги находится в отпущенном положении. Вставьте лист в паз ввода бумаги в принтер до упора. Убедитесь, что правая кромка листа расположена без перекоса и на одной прямой с правой кромкой линейки, нанесенной на крышке секции размещения рулонов бумаги. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение PRESS PAUSE BUTTON (Нажмите на кнопку PAUSE).

| Нажмите на кнопку Pause. Автоматически перемещаются печатающие головки и бумага подается в положение начала печати. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение READY (ГОТОВ).

| Смотря раздел Доступ к программному обеспечению принтера в Windows или раздел Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh выполните настройку драйвера принтера, затем с компьютера пошлите на принтер задание на печать. Принтер начнет печатать.

> По завершении печати принтер удерживает отпечатанную бумагу и на экране жидкокристаллического дисплея появляется сообщение PAPER OUT (Нет бумаги). Чтобы удалить бумагу, ухватитесь за нее, когда нажмете на кнопку Paper Feed (Подача бумаги). В этот момент бумага может быть удалена из принтера.

[К началу]

## Печать на толстой бумаге (толщиной от 0,7 дo 1,6 мм)

При загрузке толстых листов, таких как картон, выполните следующие действия.

| Примечание:

| Не загружайте толстую бумагу размером больше формата B1 (728 x 1030 мм); в противном случае может произойти замятие бумаги.

| Всегда загружайте толстую бумагу формата B1 (728 x 1030 мм) длинной стороной, обращенной к принтеру. При желании можно выбрать установку Landscape (Альбомная) в драйвере принтера.

| Установите спереди принтера бумагосборник, как описано в разделе При подаче бумаги вперед (нарезные листы рулонной бумаги типа Roll Paper Banner толщиной 0,7 мм и более).

| Убедитесь, что принтер включен.

| Нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Sheet (Лист).

| Убедитесь, что световой индикатор Operate или Pause не мигают, затем установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение. Загорится световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) и на экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение LOAD PAPER (Загрузите бумагу). Откройте нижнюю крышку принтера.

| Вставьте лист в паз ввода бумаги в принтер так, чтобы нижняя кромка листа оставалась сзади открытой нижней крышки принтера. Убедитесь, что правая кромка листа расположена без перекоса и на одной прямой с вертикальным рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

| Установите рычаг крепления бумаги в положение закрытия, затем закройте нижнюю крышку принтера. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение PRESS PAUSE BUTTON (Нажмите на кнопку PAUSE).

| Нажмите на кнопку Pause. Затем выполните те же действия, что и для другой листовой бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Далее