Поиск и устранение неисправностей

# Рулонная бумага не может обрезаться

Воспользуйтесь одной или несколькими из предлагаемых мер по устранению проблемы:

- Проверьте, что световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) непрерывно горит. При необходимости нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги). Затем нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги). Принтер обрезает рулонную бумагу.

- При необходимости обрежьте бумагу вручную. Проверьте, что толщина загруженной в принтер рулонной бумаги соответствует техническим требованиям, предъявляемым к бумаге (см. раздел Бумага). Если дело обстоит так, то, возможно, нож резака бумаги тупой и нуждается в замене, как описано в разделе Замена ножа резака бумаги.

|  | Примечание:

|  | В случае использования рулонной бумаги, отличной от специальных носителей фирмы EPSON, смотрите документацию для пользователя, прикладываемую к бумаге, или обращайтесь к дилеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее