Техобслуживание и перевозка

# Перевозка принтера

> Перевозка на длинное расстояние
> Перевозка на короткое расстояние
> Установка принтера после перевозки

## Перевозка на длинное расстояние

При необходимости перевозки принтера на длинное расстояние принтер должен быть упакован в свою первоначальную оригинальную упаковку с применением соответствующих упаковочных материалов. За консультацией и помощью обращайтесь к дилеру.

[К началу]

## Перевозка на короткое расстояние

При необходимости перевозки принтера на короткое расстояние выполните следующие действия.

| Вначале выключите принтер и убедитесь, что печатающие головки находятся в исходном положении (крайнем правом). В противном случае снова включите принтер и выждите, пока печатающие головки сместятся в исходное положение, затем выключите принтер.

| Снимите с принтера следующие его части:

> - сетевой кабель

> - интерфейсный кабель

> - все чернильные картриджи

> - бумагосборник

> - валы для рулонов бумаги

> - рулонную и листовую бумагу

> - автоматическую катушку для намотки рулонной бумаги (если установлена)

> - ручной резак бумаги (если установлен)

| Убедитесь, что прижимные планки чернильных картриджей и крышка закрыты.

| Убедитесь, что опорные ролики у основания принтера зафиксированы, а опорные пяты выдвинуты до пола.

|  | Примечание:

|  | Разверните опорные ролики в боковые стороны и зафиксируйте их так, чтобы они не двигались.

| Отверните левую и правую боковые барашковые гайки. Храните их в месте, обеспечивающем их сохранность.

| Для пользователей принтера Stylus Pro 9600. Подъем принтера с основания должен выполняться одновременно четырьмя или более людьми с использованием восьми мест для подхвата руками, показанными на рисунке ниже. Масса принтера составляет примерно 84 кг, поэтому его следует поднимать с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Для пользователей принтера Stylus Pro 7600. Подъем принтера с основания должен выполняться одновременно двумя или более людьми с использованием четырех мест для подхвата руками, показанными на рисунке ниже. Масса принтера составляет примерно 43,5 кг, поэтому его следует поднимать с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

##### Принтер Stylus Pro 9600

##### Принтер Stylus Pro 7600

| Перемещайте принтер в горизонтальном положении.

При установке принтера после перевозки см. раздел Установка принтера после перевозки. Перед использованием принтера после перевозки может потребоваться проверка состояния дюз печатающих головок и их выравнивание. См. раздел Использование утилит принтера для пользователей Windows или раздел Использование утилит принтера для пользователей Macintosh.

### Для перемещения принтера пользуйтесь опорными роликами

При желании перевезти принтер на короткое расстояние, например, внутри комнаты, можно перекатить принтер на его опорных роликах.

| Предупреждение:

| Не перекатывайте принтер на наклонной или неровной поверхности.

| Убедитесь, что сетевой и интерфейсный кабели, валы для рулонной бумаги и листовая бумага удалены, а крышка секции размещения валов с рулонами бумаги и передняя крышка принтера закрыты.

|  | Примечание:

|  | В случае необходимости перевозки принтера на короткое расстояние на его опорных роликах снимать чернильные картриджи не требуется.

| Полностью установите верхний и нижний прихваты, затем бумагосборник, как показано на рисунке ниже.

| Освободите передние опорные ролики и вдвиньте опорные пяты.

| Аккуратно перекатите принтер к месту использования. Зафиксируйте ролики и выдвиньте опорные пята после завершения перемещения принтера.

[К началу]

## Установка принтера после перевозки

Действия, которые необходимо выполнить для установки принтера после перевозки, почти идентичны действиям, выполняемым при первоначальной установке принтера. При новой установке принтера см. Assembly and Setup Instructions (Инструкции по сборке и установке) и обратите внимание на следующие моменты:

- Не забудьте удалить весь упаковочный материал (например, липкие ленты с прижимных планок чернильных картриджей).

- При первом пуске принтера после перевозки дюзы печатающих головок могут быть засорены. Рекомендуется выполнить проверку состояния дюз печатающих головок и прочистить их, а также выравнить печатающие головки, чтобы обеспечить высокое качество печати. См. раздел Использование утилит принтера для пользователей Windows или раздел Использование утилит принтера для пользователей Macintosh.

[К началу]

Предыдущая