Техобслуживание и перевозка

# Изменение конфигурации принтера

> Проверка остатка чернил в картриджах
> Выбор набора чернильных картриджей
> Проверка емкости для отработавших чернил
> Слив чернил
> Заправка чернил
> Обновление информации драйвера принтера

Модели Stylus Pro 7600/9600 могут использоваться в одной из трех конфигураций:

- Стандартная. Вместе с пятью цветными картриджами установлены Стандартный черный и Серый картриджи.
- Для матовых носителей. Вместе с пятью цветными картриджами установлены Матовый черный и Серый картриджи.
- Для САПР. Вместе с пятью цветными картриджами установлены два Матовых черных картриджа.

При необходимости вы можете переключать конфигурации принтера, варьируя картриджи со стандартными черными чернилами, матовыми черными чернилами и серыми чернилами. Смотрите ниже описание процедуры замены картриджей.

| Предостережение:

| Не выключайте принтер до окончания выполнения операции по замене чернильных картриджей.

| Примечание:

| В случае непреднамеренного отключения электропитания принтера во время проведения этой операции снова включите принтер. Вы можете продолжить выполнение операции с момента ее прерывания.

## Проверка остатка чернил в картриджах

Перед заменой картриджей с черными чернилами убедитесь, что в всех остальных чернильных картриджах достаточно чернил для полного завершения этой работы. Для получения подтверждения взгляните на экран жидкокристаллического дисплея, числа и объяснение их значения смотрите ниже.

| Примечание:

| Проверьте, что сообщение READY (ГОТОВ) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея.

1 | В картридже достаточно чернил.
2 | Чернила скоро закончатся. Вам следует приобрести новый картридж (картриджи).
3 | В картридже не достаточно чернил. Замените картридж. О порядке замены чернильных картриджей смотрите раздел Замена чернильных картриджей.

|  | Примечание:

|  | При выполнении этой операции расходуется некоторое количество чернил из картриджей, подлежащих замене. Поэтому сообщение об ошибке Ink end (Чернила закончились) может появится после окончания этой операции.

[К началу]

## Выбор набора чернильных картриджей

Выполните следующие действия, чтобы выбрать нужный набор чернильных картриджей.

| Проверьте, что сообщение READY (ГОТОВ) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку SelecType () и проверьте, что сообщение PRINTER SETUP (Настройка принтера) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) () или Paper Feed (Подача бумаги) (), чтобы выбрать пункт MAINTENANCE (Техобслуживание).

| Нажмите на кнопку SelecType () и проверьте, что сообщение MAINTENANCE (Техобслуживание) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) () или Paper Feed (Подача бумаги) (), чтобы выбрать пункт BK INK CHANGE (Замена черных чернил).

| Нажмите на кнопку SelecType (). Сообщение BK INK CHANGE (Замена черных чернил) высветится на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку Enter.

| После появления на экране жидкокристаллического дисплея сообщения SELECT INK SET (Выбрать набор чернил) автоматически будет указана комбинация чернил, которая может быть выбрана для замены чернил, следующим образом. Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги) () или Paper Feed (Подача бумаги) (), чтобы выбрать набор чернильных картриджей, и затем нажмите на кнопку Enter.

Используемый набор чернил | Выбираемый набор 1 | Выбираемый набор 2
PHOTO (Гнездо #1) + LBK (Гнездо #2) | Гнездо #1 MAT Гнездо #2 LBK | Гнездо #1 MAT Гнездо #2 MAT*
MAT (Гнездо #1) + MAT (Гнездо #2) | Гнездо #1 MAT Гнездо #2 LBK | Гнездо #1 PHOTO Гнездо #2 LBK*
MAT (Гнездо #1) + LBK (Гнездо #2) | Гнездо #1 PHOTO Гнездо #2 LBK | Гнездо #1 MAT Гнездо #2 MAT

|  | Примечание:

|  | Если вы выберите Гнездо #1 MAT: Гнездо #2 MAT или Гнездо #1 PHOTO: Гнездо #2 LBK, то замените чернильные картриджи в гнездах #1 и #2.

| В случае наличия достаточного остатка чернил в картридже (картриджах) переходите к следующему разделу. Когда чернил недостаточно, на экране жидкокристаллического дисплея появятся сообщения NOT ENOUGH INK (Чернил недостаточно) и RELEASE INK LEVER (Освободите рычаг крепления чернильных картриджей). В этом случае выполните описанные ниже действия по замене чернильных картриджей.

a) | Откройте крышку секции размещения чернильных картриджей и установите рычаг крепления чернильных картриджей в поднятое положение.
б) | Откройте упаковку нового чернильного картриджа и вставьте его в посадочное гнездо в секции размещения чернильных картриджей.
в) | После убеждения в наличии на экране жидкокристаллического дисплея сообщения SET INK LEVER (Установить рычаг крепления чернильных картриджей), переведите крепления чернильных картриджей в нижнее положение.
г) | Проверьте, что никаких сообщений об ошибках на экране жидкокристаллического дисплея не имеется.

|  | Примечание:

|  | Смотрите ниже на рисунке расположение чернильных картриджей.

| После убеждения в наличии на экране жидкокристаллического дисплея сообщения REMOVE ALL INK CARTRIDGES (Удалите все чернильные картриджи), удалите все чернильные картриджи из их посадочных гнезд.

|  | Примечание:

|  | Не вставляйте чернильные картриджи в принтер до тех пор, пока указание сделать это не появится в данном руководстве. В противном случае вы не сможете получить наилучших результатов и возможно нарушение работы принтера.

Этим заканчивается выбор набора чернильных картриджей. Теперь настало время проверить наличие свободного места в емкости для отработавших чернил.

[К началу]

## Проверка емкости для отработавших чернил

В случае появления на экране жидкокристаллического дисплея сообщений NOT ENOUGH SPACE IN MAINTE TANK (Недостаточно свободного пространства в емкости для отработавших чернил) и REPLACE WITH NEW MAINTENANCE TANK (Заменить емкость для отработавших чернил на новую) замените емкость для отработавших чернил на новую.

На этом завершается проверка состояния емкости для отработавших чернил. Теперь настало время слить чернила.

[К началу]

## Слив чернил

| Установите рычаг крепления чернильных картриджей в поднятое положение после того, как убедитесь в наличии сообщения READY FOR DRAINING (Готов к сливу) на экране жидкокристаллического дисплея.

| После убеждения в наличии на экране жидкокристаллического дисплея сообщения INSERT DRAINING CARTRIDGE IN #X (Вставить сливной картридж в гнездо #X), вставьте сливной картридж в гнездо для чернильного картриджа, указываемое мигающим светодиодом на панели управления принтера. Затем на экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение SET INK LEVER (Установить рычаг крепления чернильных картриджей).

| Установите рычаг крепления чернильных картриджей в нижнее положение.

> На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение DRAINING xxx% (Слито xxx%) и принтер начнет слив остатка чернил в емкость для отработавших чернил.

|  | Примечание:

|  | В случае появления на экране жидкокристаллического дисплея сообщения WRONG CARTRIDGE (Непредусмотренный картридж) вставьте чистящий картридж в посадочное гнездо указанного картриджа.

|  | В случае появления на экране жидкокристаллического дисплея сообщения INSERT CARTRIDGE IN CORRECT SLOT (Вставить чернильный картридж в правильное посадочное гнездо) вставьте сливной картридж в посадочное гнездо #X.

| После убеждения в наличии на экране жидкокристаллического дисплея сообщения REMOVE DRAINING CARTRIDGE (Удалить сливной картридж) установите рычаг крепления чернильных картриджей в поднятое положение и удалите сливной картридж.

На этом завершается слив чернил. Теперь все готово к заправке новых чернил.

| Примечание:

| Если вы выберите комбинации чернил (Гнездо#1 MAT: Гнездо #2 MAT) или (Гнездо #1 PHOTO: Гнездо #2 LBK) в пункте 8 раздела Выбор набора чернильных картриджей, то принтер перейдет в состояние, описанное в пункте 3 раздела Слив чернил. Повторите действия, описанные в пунктах 3 и 4 раздела Слив чернил для второй замены чернил.

[К началу]

## Заправка чернил

Выполните следующие действия по установке набора черных чернил, выбранного в пункте 8 раздела Выбор набора чернильных картриджей и других картриджей.

| После убеждения в наличии на экране жидкокристаллического дисплея сообщения INSERT ALL INK CARTRIDGES (Вставьте все чернильные картриджи) вставьте все чернильные картриджи в свои посадочные гнезда, затем опустите рычаг крепления чернильных картриджей в нижнее положение.

> Принтер начнет заправку чернил и на экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение INK CHARGING xxx% (Чернил заправлено xxx%).

|  | Примечание:

|  | Все световые индикаторы на панели управления принтера горят до тех пор, пока все чернильные картриджи не будут установлены в посадочные гнезда.

|  | Сообщение WRONG CARTRIDGE (Непредусмотренный картридж) появляется на экране жидкокристаллического дисплея, когда чернильный картридж установлен в неподходящее посадочное гнездо или вставлен сливной картридж.

| После убеждения в наличии на экране жидкокристаллического дисплея сообщения XX: EPSON GENUINE xxx% x/x xxxxxPG о завершении заправки чернил закройте крышку секции для размещения чернильных картриджей.

[К началу]

## Обновление информации драйвера принтера

После выполнения операции замены чернил обновите информацию драйвера принтера следующим образом.

### Пользователям операционных систем Windows

Щелкните на закладке Main (Главное) и проверьте, что сведения о чернильном картридже высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея. В противном случае введите сведения вручную, щелкнув на закладке Utility (Сервис), затем на кнопке Printer and Option Information (Сведения о принтере и дополнительных устройствах).

### Пользователям компьютеров Macintosh

Выберите реквизит Chooser (Селектор) в меню Apple и щелкните на значке принтера и порта принтера.

Этим завершается замена черных чернил.

[К началу]

Предыдущая | Далее