Поиск и устранение неисправностей

# Удаление смятой бумаги

Для удаления замятой бумаги выполните следующие действия.

| Когда замята рулонная бумага, обрежьте бумагу возле паза для прохода бумаги через принтер.

| Установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение, чтобы освободить бумагу.

| При необходимости откройте переднюю крышку принтера.

| Осторожно вытяните замявшуюся бумагу. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение TURN PWR OFF AND ON (Выключить и включить питание принтера).

|  | Примечание:

|  | Не прикасайтесь к печатной плате, закрепленной на печатающей головке, во время удаления замятой бумаги.

| При необходимости закройте переднюю крышку, затем нажмите на кнопку Power (Сеть) для выключения принтера и последующего его включения.

| Убедитесь, что световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) непрерывно горит и на экране жидкокристаллического дисплея высвечивается сообщение LOAD PAPER (Загрузите бумагу). Чтобы загрузить бумагу, см. раздел Использование рулонной бумаги или раздел Использование листовой бумаги.

Если потом вы не намерены продолжить печать, то проверьте нахождение печатающих головок в исходном положении (крайнем правом). Когда печатающие головки находятся в другом положении, включите принтер, выждите, пока печатающие головки переместятся в исходное положение, затем выключите принтер.

| Предупреждение:

| Если печатающие головки не оставить в исходном положении, то качество печати может ухудшиться.

[К началу]

Предыдущая | Далее