Информация об изделии

# Технические характеристики интерфейса

> Параллельный интерфейс
> USB-интерфейс

Принтер оснащается 8-битовым параллельным интерфейсом и USB-интерфейсом.

## Параллельный интерфейс

Встроенный параллельный интерфейс имеет следующие характеристики.

### Режим совместимости

Форма данных | 8-битовый параллельный
Синхронизация | По строб-импульсу
Момент установления связи | По сигналам BUSY и ACKNLG
Уровень сигнала | TTL-уровень (стандарт IEEE-1284 уровень 1 устройства)
Согласующее устройство | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему

### Режим передачи данных полубайтами

Режим передачи | 8-битовый параллельный
Синхронизация | По строб-импульсу
Момент установления связи | По сигналам BUSY и ACKNLG
Уровень сигнала | TTL-уровень (стандарт IEEE-1284 уровень 1 устройства)
Момент передачи данных | См. технические характеристики стандарта IEEE-1284

### В режиме порта ECP

Режим передачи | Режим IEEE-1284 ECP
Синхронизация | См. технические характеристики стандарта IEEE-1284
Момент установления связи | См. технические характеристики стандарта IEEE-1284
Уровень сигнала | TTL-уровень (стандарт IEEE-1284 уровень 1 устройства)
Момент передачи данных | См. технические характеристики стандарта IEEE-1284

[К началу]

## USB-интерфейс

Встроенный USB-интерфейс базируется на параметрах, указанных в технических условиях Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 и Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Этот интерфейс имеет следующие характеристики.

Стандарт | На базе Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Скорость передачи в битах | 12 Мбайт в сек (максимальная скорость устройства)
Кодировка данных | NRZI (без возврата к нулю с инверсией)
Согласующее устройство | USB Series B
Допускаемая максимальная длина кабеля | 2 метра

[К началу]

Предыдущая | Далее