Обращение с бумагой

# Использование рулонной бумаги

> Крепление рулона бумаги на вал
> Удаление рулона бумаги с вала
> Крепление и снятие бумагоопорного вала с принтера
> Загрузка рулона бумаги
> Использование предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги
> Обрезка рулонной бумаги или печать линии границы страницы

## Крепление рулона бумаги на вал

Для крепления рулона бумаги на вал выполните описанные ниже действия. Для удаления рулона бумаги с вала или пустой втулки рулона бумаги см. раздел Удаление рулона бумаги с вала.

| Снимите подвижный фланец с конца вала.

| При закреплении на принтере рулона бумаги на вале диаметром 2 дюйма используйте черные фланцы. Для удаления синих фланцев переверните их, затем отведите наружу четыре фиксатора (А-D), показанные на рисунке ниже.

|  | Примечание:

|  | Храните синие фланцы в безопасном месте для использования их в будущем.

> При желании установить рулон бумаги на вале диаметром 3 дюйма, а также в случае необходимости установки синих фланцев на черные надвиньте синий фланец на черный, используя четыре стрелки для точного их взаиморасположения.

| Положите рулон бумаги на плоскую горизонтальную поверхность так, чтобы рулон самопроизвольно не размотался. Сместите рулон бумаги по валу до упора в неподвижный фланец вала и фиксации его в этом положении.

| Надвиньте подвижный фланец (снятый в пункте 1) на вал и конец рулона бумаги до его неподвижного закрепления в этом положении.

[К началу]

## Удаление рулона бумаги с вала

Для удаления рулона бумаги с вала выполните описанные ниже действия.

| Положите рулон бумаги вместе с валом на плоскую горизонтальную поверхность.

| Снимите подвижный фланец с конца вала, постукивая рукой по концу вала, чтобы освободить фланец. Фланец снят.

|  | Предупреждение:

|  | Чтобы удалить подвижный фланец с вала, не ставьте вал вертикально и не стучите концом вала о пол; в противном случае можете повредить его.

| Снимите рулон бумаги с вала.

| Закрепите другой рулон бумаги на валу (см. раздел Крепление рулона бумаги на валу), или, если не хотите закрепить другой рулон бумаги, наденьте снова на конец вала подвижный фланец.

| Примечание:

| Храните неиспользованный рулон бумаги в его оригинальной упаковке. Положите рулон бумаги в оригинальные внутренний пластиковый пакет и наружный пакет так, чтобы исключалось попадание влаги на бумагу.

[К началу]

## Крепление и снятие бумагоопорного вала с принтера

Для закрепления на принтере вала с рулоном бумаги выполните описанные ниже действия. При снятии вала с принтера удалите конец рулона бумаги из проходного паза бумаги в принтере, затем выполните все описанные ниже действия в обратном порядке.

| Откройте крышку секции размещения рулонов бумаги.

| Убедитесь, что подвижный фланец надежно зафиксирован на торце рулона бумаги.

| Держите вал с рулоном бумаги так, чтобы неподвижный фланец находился с правой стороны. Затем поместите вал в паз наверху принтера.

|  | Примечание:

|  | Для получения правильной установки вала совместите окрашенный конец вала с гнездом в установочном кронштейне.

| Сдвиньте вал снова, затем поместите его на кронштейн внутри принтера.

| Закройте крышку секции размещения рулонов бумаги или см. раздел Загрузка рулона бумаги, переходя к загрузке бумаге.

[К началу]

## Загрузка рулона бумаги

Для загрузки рулона бумаги выполните следующие действия.

| Примечание:

| При желании перед началом печати можно установить бумагосборник. См. раздел Установка бумагосборника.

| Откройте крышку секции размещения рулонов бумаги. Убедитесь, что рулон бумаги надежно закреплен на принтере.

| Убедитесь, что принтер включен.

| Жмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз, пока не загорится световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматически обрезаемая рулонная бумага) или Roll Cutter Off (Порезанная рулонная бумага).

|  | Предупреждение:

|  | Если вы загрузили толстую рулонную бумагу, то выберите Roll Cutter Off. Слишком толстая бумага может повредить нож резака бумаги.

| Убедитесь, что световые индикаторы Operate (Состояние принтера) или Pause (Пауза) не мигают, затем установите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение. Загорается световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) и на экране жидкокристаллического дисплея появляется сообщение LOAD PAPER (Загрузите бумагу).

|  | Предупреждение:

|  | Не переводите рычаг крепления бумаги в отпущенное положение, когда мигают световые индикаторы Operate (Состояние принтера) или Pause (Пауза). Выполнение этого может привести к повреждению принтера.

| Вставьте конец бумаги в паз ввода бумаги в принтер.

| Протяните бумагу вниз через паз ввода бумаги в принтер так, чтобы она вышла из него снизу.

|  | Примечание:

|  | Если конец рулонной бумаги не выходит снизу, то выполните следующие действия.

> - Отрегулируйте силу натяжения бумаги, нажимая на кнопки Paper Feed (Подача бумаги) на панели управления принтера. При использовании толстой, тяжелой или скрученной бумаги нажмите на кнопку Paper Feed () для увеличения силы натяжения. При использовании тонкой или легкой бумаги нажмите на кнопку Paper Feed () для уменьшения силы натяжения.

> - Если конец бумаги не выходит даже после выполнения описанной выше процедуры, то откройте переднюю крышку принтера и вытяните бумагу вручную.

| Удерживая нижний конец бумаги, проверните рулон бумаги, чтобы удалить провисание бумаги. Убедитесь, что нижний конец бумаги не имеет перекоса и совпадает с рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

|  | Примечание:

|  | Не требуется совмещать правый торец бумаги с правым рядом перфорационных отверстий на стенке принтера.

| Установите рычаг крепления бумаги в положение закрытия, затем закройте крышку секции размещения рулонов бумаги, на экране появится сообщение PRESS PAUSE BUTTON (Нажмите на кнопку PAUSE).

|  | Примечание:

|  | Если световой индикатор Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) горит и нижний конец бумаги неровно обрезан после выполнения предыдущего задания на печать, то нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги), чтобы повторно обрезать кромку бумаги.

| Нажмите на кнопку Pause.

> Автоматически перемещаются печатающие головки и бумага подается в положение начала печати. На экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение READY (ГОТОВ).

|  | Примечание:

|  | Даже если вы не нажмете на кнопку Pause, печатающие головки автоматически переместятся и бумага подастся в положение начала печати. Появится сообщение READY (ГОТОВ) на экране жидкокристаллического дисплея.

| Выполните настройку драйвера принтера (см. раздел Доступ к программному обеспечению принтера для Windows или раздел Доступ к программному обеспечению принтера для Macintosh), затем с компьютера пошлите на принтер задание на печать. Принтер начнет печатать.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к валу с рулоном бумаги во время печати. Подобные действия могут привести к защемлению пальцев.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь, что установка Paper Source (Тип бумаги) в драйвере принтера соответствует бумаге, загруженной в принтер.

| После завершения печати, потребуется обрезать рулонную бумагу. См. раздел Обрезка рулонной бумаги или печать линии границы страницы.

[К началу]

## Использование предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги

Чтобы держать рулон бумаги в смотанном виде, используйте предохранительную обвязочную ленту рулона бумаги, прикладываемую к принтеру.

Пришлепните конец предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги к рулону бумаги. Лента сама обовьется вокруг рулона бумаги.

Для удаления предохранительной обвязочной ленты рулона бумаги просто скрутите ее с рулона бумаги. Когда не пользуетесь предохранительной обвязочной лентой рулона бумаги, держите ее намотанной на конец вала.

[К началу]

## Обрезка рулонной бумаги или печать линии границы страницы

По окончании задания на печать принтер автоматически обрезает рулонную бумагу или печатает линии границы страницы по периметру документа в соответствии с заданными вами установками. Эти установки можно сделать с помощью панели управления принтера или программного обеспечения принтера.

| Примечание:

| Программное обеспечение принтера обычно отменяет установки, выполненные с панели управления принтера. По возможности используйте программное обеспечение принтера для выполнения установок.

### Использование установки Auto Cut (Автоматическая обрезка)

При желании, чтобы рулонная бумага автоматически обрезалась после выполнения задания на печать, используйте установку Auto Cut. Для задания установки Auto Cut, пользуйтесь кнопкой Paper Source (Тип бумаги) на панели управления. См. раздел Кнопки управления. Об использовании программного обеспечения принтера см. раздел Автоматическая обрезка в Windows и Автоматическая обрезка в Macintosh.

| Примечание:

| Когда принтер обрезает бумагу, то вначале обрезается левая сторона бумаги, затем правая и в конце лист режется поперек. Никогда не отключайте принтер до полного окончания обрезки бумаги.

### Ручная обрезка рулонной бумаги

Чтобы обрезать рулонную бумагу при отключенной установке Auto Cut (Автоматическая обрезка), выполните следующие действия.

#### Обрезка бумаги после распечатки документа

| Убедитесь, что документ отпечатан, затем нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги).

| Нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги). Рулонная бумага начнет обрезаться.

#### Обрезка рулонной бумаги в других случаях

| Нажмите на кнопку Paper Feed (Подача бумаги)

| для установки бумаги в положение для обрезки.

| Нажмите на кнопку Paper Source (Тип бумаги) несколько раз до загорания светового индикатора Roll Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги).

| Нажмите на кнопку Cut/Eject (Обрезка/Вывод бумаги). Рулонная бумага начнет обрезаться.

### Печать линии границы страницы

При желании вначале все отпечатать на рулонной бумаге, а затем порезать ее самостоятельно после окончания печати, пользуйтесь установкой Print Page Line (Печатать линии границы страницы). Для задания установки Print Page Line пользуйтесь панелью управления принтера. См. раздел Установки режима SelecType. В случае использования программного обеспечения принтера см. раздел Печать линии границы страницы в Windows и раздел Печать линии границы страницы в Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее