| Основная страница > Информация о продукте # Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс ## Бумага Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер* | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см 13 × 18 см A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см 13 × 20 см 20 × 25 см 16:9 широкоформатный (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой бумаги) | от 64 г/м² до 75 г/м²
* В различных регионах в наличии могут быть разные размеры бумаги. Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
### Область печати Область печати выделена цветом. Отдельные листы:
Обычный | Без полей
Конверты:
| Минимальная ширина полей
Тип носителя | Отдельные листы | Конверты
A | 3 мм | 3 мм
B | 3 мм | 5 мм
C | 3 мм | 20 мм
Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
Верх ## Чернильные картриджи
Цвет | Желтый, Пурпурный, Голубой, Черный
Срок службы картриджа | Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение 6 месяцев после установки.
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -16 ˚ С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C. Предостережение
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваше устройство, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут вызвать странное поведение устройства. Epson рекомендует использовать картриджи до даты, указанной на упаковке.
Примечание:
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка устройства будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому используя эти картриджи вы сможете напечатать меньшее количество страниц чем при печати следующими картриджами. Количество отпечатков может зависеть от типа изображения, используемых настроек печати, типа бумаги, частоты использования устройства и температуры. Для получения наилучших результатов при печати и предохранения печатающей головки, некоторое резервное количество чернил остается в печатающей головке, когда принтер сообщает о необходимости замены чернил. Приведенные данные не включают этот резерв. Так же, чернильные картриджи могут содержать переработанные материалы, это не влияет на функции или производительность.
Верх ## Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | Отдельные листы: 100 листов *1 *2 Конверты: 10 *2
Размеры | Хранение Ширина: 415 мм Глубина: 227 мм Высота: 135 мм
Печать Ширина: 415 мм Глубина: 480 мм Высота: 265 мм
Вес | Примерно 2,4 кг без чернильных картриджей
*1 Бумагу Legal и специального пользовательского формата (User Defined) загружайте по одному листу за раз. *2 Бумага плотностью от 64 до 75 г/м² или конверты плотностью от 75 до 90 г/м². Верх ## Электрические характеристики
| Модель на 100-127 В | Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | 90—132 В | 198—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,4 А | 0,4 А
Потребляемая мощность | Печать | Приблизительно 9,8 Вт (ISO/IEC24712 Letter Pattern) | Приблизительно 10,1 Вт (ISO/IEC24712 Letter Pattern)
Спящий режим | Прибл. 1,5 Вт | Прибл. 1,1 Вт
Отключение | Прибл. 0,4 Вт | Прибл. 0,6 Вт
Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
Верх ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации Верх ## Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2, 1.3) ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Верх ## Интерфейс
USB - совместим со спецификациями USB 2.0
Верх |