| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Замена израсходованных чернильных картриджей Кнопки на панели управления С помощью компьютера Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. Обратитесь к соответствующим разделам. Примечание:
Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
## Кнопки на панели управления В таблице перечислены состояния индикаторов и рекомендуемые действия.
Индикаторы | Действие
| Приобретите новый картридж для замены
| Замените пустой чернильный картридж
мигает, горит Для замены картриджа с помощью кнопки (Стоп/Обслуживание) сделайте следующее. Предостережение
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
Примечание:
На иллюстрациях показана замена голубого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что индикатор питания горит, но не мигает.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку (Стоп/Обслуживание). Печатающая головка передвинется в положение замены чернильного картриджа, а индикатор питания начнет мигать. Картридж с закончившимися ченилами переместится в позицию для замены. Если чернила закончились в двух или более картриджах, первым в позицию для замены переместится картридж расположенный левее остальных.
Предостережение
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку обслуживания для перемещения печатающей головки. Будьте осторожны и не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри устройства.
Примечание:
Не удерживайте кнопку обслуживания более трех секунд, иначе принтер начнет прочистку печатающей головки.
| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз.
| Выньте новый картридж из упаковки.
Предостережение
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую ленту с нижней стороны картриджа.
Предостережение
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку на нижней стороне картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из принтера. Утилизируйте его должным образом.
Примечание:
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
| Вставьте картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж до полной фиксации.
| Нажмите на кнопку (Стоп/Обслуживание).
Если чернила закончились в других картриджах, печатающая головка переместится в положение для замены нужного картриджа. Повторите шаги 4 и 9 для остальных чернильных картриджей. Печатающая головка будет перемещаться к этой отметке каждый раз при нажатии на кнопку (Стоп/Обслуживание) до тех пор, пока не будут заменены все пустые картриджи. Когда все пустые картриджи будут заменены, при нажатии кнопки (Стоп/Обслуживание) печатающая головка вернется в исходную позицию, и принтер начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно полторы минуты. По окончанию процедуры индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно, а индикатор отсутствия чернил погаснет. Предостережение
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил.
Примечание:
Если индикатор горит после того, как печатающая головка переместилась в исходную позицию, возможно картридж установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку (Стоп/Обслуживание) и нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
Верх ## С помощью компьютера Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. О замене чернильных картриджей, используя компьютер, см. также следующие разделы. См. Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Работа с EPSON Status Monitor (для Mac OS X) Примечание:
Если между устройством и компьютером существует проблема связи, инструкции по переустановке картриджа не отобразятся. В таком случае замените чернильный картридж с помощью кнопок на панели управления принтера.
Верх |