| Основная страница > Информация о продукте # Элементы устройства и функции панели управления Элементы устройства Панель управления ## Элементы устройства a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик. b. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. c. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. d. Приемный лоток: удерживает бумагу, поступающую из принтера. e. Боковая направляющая: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте боковую направляющую вплотную к стопке бумаги. f. Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. b. Держатель чернильных картриджей: в держатель устанавливаются картриджи. c. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу. d. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. Верх ## Панель управления ### Кнопки
Кнопка | Функция
питание | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
обслуживание | Нажмите, чтобы загрузить бумагу в принтер если она закончилась. Нажмите, чтобы выбросить замятую бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится. При удерживании во время печати отменяет печать
Нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию замены картриджа, когда в этом возникнет необходимость. При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа нажмите, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор ошибки выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
### Индикаторы
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер включается, выключается, получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки
ошибка | Горит, когда в принтере заканчивается бумага или она замялась.
Горит, когда чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся
Подробнее об индикации ошибок смотрите в следующем разделе. См. раздел Индикаторы ошибок Верх |