| Основная страница > Информация о продукте # Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс ## Бумага Примечание
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 mm (A4 (210 x 297 мм)) 10 × 15 cm (4 × 6 in.) (10 x 15 см (4 x 6 in)) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) (13 x 18 см (5 x 7 in)) A6 105 × 148 mm (A6 105 x 148 мм) A5 148 × 210 mm (A5 148 x 210 мм) B5 182 × 257 mm (B5 182 x 257 мм) 9 × 13 cm (3.5 × 5 in.) (9 x 13 см (3.5 x 5 in)) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) (13 x 20 см (5 x 8 in)) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) (20 x 25 см (8 x 10 in)) 16:9 wide size (102 × 181 mm) (16:9 wide size (102 x 181 мм)) Letter 8 1/2 × 11 in. Legal 8 1/2 × 14 in.
Типы бумаги | Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой бумаги) | от 64 г/м² (17 фунтов) до 90 г/м² (24 фунта)
Конверты:
Размер | Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 in. (Конверт #10 4 1/8 x 9 1/2 in) Envelope DL 110 × 220 mm (Конверт DL 110 x 220 мм) Envelope C6 114 × 162 mm (Конверт C6 114 x 162 мм)
Типы бумаги | Простая бумага
Вес | от 75 г/м² (20 фунтов) до 90 г/м² (24 фунта)
### Область печати Подсвеченная часть показывает область печати. Отдельные листы:
Обычный | Без полей
Конверты:
| Минимальная ширина полей
Тип носителя | Отдельные листы | Конверты
A | 3,0 мм | 3,0 мм
B | 3,0 мм | 5,0 мм
C | 3,0 мм | 20 мм
Примечание
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
Верх ## Чернильные картриджи
Цвет | Yellow (Желтый), Magenta (Пурпурный), Cyan (Голубой), Black (Черный)
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -16 ˚ С
*Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25˚C (77 ˚F). Предостережение
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Использование продуктов, не произведенных Epson, может привести к повреждениям, которые не входят в гарантийные обязательства Epson. В определенных условиях они также могут стать причиной непредсказуемого поведения принтера. Используйте картриджи до даты, указанной на упаковке.
Примечание
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка устройства будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому при использовании этих картриджей вы сможете напечатать меньшее количество страниц, чем при печати следующими картриджами. Количество отпечатков может зависеть от типа изображения, используемых настроек печати, типа бумаги, частоты использования устройства и температуры. Для получения наилучших результатов при печати и предохранения печатающей головки, некоторое резервное количество чернил остается в печатающей головке, когда принтер сообщает о необходимости замены чернил. Приведенные данные не включают этот резерв. Хотя картриджи могут содержать повторно используемые материалы, это не влияет на работу устройства или его характеристики.
Верх ## Механические
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 80 листов бумаги плотностью 90 г/м² (24 фунтов)*
Размеры | Хранение Ширина: 435 мм Глубина: 219 мм Высота: 165 мм
Печать Ширина: 435 мм Глубина: 418 мм Высота: 289 мм
Вес | Примерно 2,8 кг без чернильных картриджей
* Бумагу формата Legal и User Defined (Пользовательское) загружайте по одному листу за раз. Верх ## Электрические характеристики
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Диапазон входного напряжения | 90—132 В | 198—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,4 А | 0,2 А
Потребляемая мощность | Печать | Приблизительно 11 Вт (ISOIEC24712) | Приблизительно 11 Вт (ISOIEC24712)
В режиме ожидания | Прибл. 3,0 Вт | Прибл. 3,5 Вт
Спящий режим | Прибл. 2,5 Вт | Прибл. 3,0 Вт
Отключение | Прибл. 0,2 Вт | Прибл. 0,4 Вт
Примечание
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
Верх ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* при относительной влажности от 5 до 85%
*Без конденсации Верх ## Соответствие стандартам и допускам Модель для Европы
Директива для низковольтных устройств 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | ASNZS CISPR22 Class B
Верх ## Интерфейс
USB 1.1 (Device Class for computers)
Верх |