| Основная страница > Процесс печати # Двусторонняя печать (только в Windows) Стандартная Двусторонняя печать Двусторонняя печать типа Буклет Существует два типа 2-sided printing (Двусторонняя печать): стандартная и печать буклетов. Стандартная 2-sided printing (Двусторонняя печать) позволяет печатать сначала нечетные страницы. Затем листы можно снова загрузить в принтер, чтобы напечатать четные страницы на обороте. Двусторонняя печать в режиме Folded Booklet (Буклет) позволяет создавать буклеты, сложенные пополам. При создании буклетов сначала печатается сторона, которая окажется снаружи (после того, как буклет будет сложен). Страницы, которые попадут на внутреннюю часть буклета, распечатываются после повторной загрузки бумаги в принтер, как показано ниже.
Буклет, сложенный пополам
* : Край под переплет При создании буклета страницы 1 и 4 печатаются на первой странице бумаги, страницы 5 и 8 — на второй, а страницы 9 и 12 — на третьей. После повторной загрузки бумаги можно распечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа, страницы 6 и 7 — второго, а страницы 10 и 11 — на обороте третьего листа. Получившиеся листы можно сложить пополам и переплести в буклет. Примечание
Эта функция недоступна в Mac OS X. При печати без полей эта возможность недоступна. Эта возможность недоступна, когда вы печатаете по сети, либо при совместном использовании принтера. В зависимости от типа бумаги в податчик листов при 2-sided printing (Двусторонняя печать) можно загружать стопки до 30 листов. Используйте только ту бумагу, на которой возможна печать с 2-sided printing (Двусторонняя печать). Иначе качество печати может ухудшиться. В зависимости от типа бумаги и объема чернил, затрачиваемых для печати текста и изображений, чернила могут проступать на другой стороне бумаги. Во время 2-sided printing (Двусторонняя печать) изображение может смазаться.
## Стандартная Двусторонняя печать Для печати нечетных и четных страниц на разных сторонах листа сделайте следующее.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Option (Качество).
Draft (Черновик) для печати в черновом режиме с низким качеством; Text (Текст) для печати страниц, содержащих только текст; Text & Image (Текст и изображение) для более качественной печати страниц, содержащих текст и изображения; Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее Фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
Выбор правильного типа бумаги
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет), затем для двусторонней печати (2-sided printing (Двусторонняя печать)) выберите On (Включить).
| Щелкните по кнопке Margins (Поля), чтобы открыть диалоговое окно Margins (Поля).
| Укажите край бумаги, на котором будет расположен переплет. Можно выбрать значение Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа).
| Для параметра Unit (Шаг) выберите cm (см) или inch (дюйм). Затем укажите ширину переплета. Введите значение ширины переплета в диапазоне от 0,3 до 3,0 см (от 0,12 до 1,18 дюймов).
Примечание
Реальная ширина отступа для переплета зависит от настроек вашего приложения. Перед печатью всего задания поэкспериментируйте, распечатав несколько листов.
| Выберите OK, чтобы вернуться к окну Page Layout (Макет). Выберите OK, чтобы сохранить настройки.
| Загрузите бумагу в податчик и отправьте задание печати из приложения. Инструкции по подготовке четных страниц будут отображаться во время печати нечетных.
Загрузка бумаги
| Выполняйте инструкции по повторной загрузке бумаги, отображаемые на экране.
Примечание
В зависимости от расхода чернил при печати бумага может изогнуться. Если это произошло, слегка согните бумагу в противоположном направлении перед загрузкой в устройство. Подровняйте стопку бумаги, слегка постучав ей по твердой ровной поверхности перед загрузкой в устройство. Загрузите бумагу как описано в инструкции. В противном случае бумага может замяться или ширина переплета будет неверной. Если произошло замятие бумаги, см. следующий раздел. См. раздел Бумага замялась в устройстве
| После повторной загрузки бумаги выберите Resume (Печать), чтобы напечатать четные страницы.
Верх ## Двусторонняя печать типа Буклет Выполните следующие действия для создания буклета.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Option (Качество).
Draft (Черновик) для печати в черновом режиме с низким качеством; Text (Текст) для печати страниц, содержащих только текст; Text & Image (Текст и изображение) для более качественной печати страниц, содержащих текст и изображения; Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее Фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
Выбор правильного типа бумаги
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет), затем для двусторонней печати (2-sided printing (Двусторонняя печать)) выберите On (Включить). Установите флажок Folded Booklet (Буклет).
| Щелкните по кнопке Margins (Поля), чтобы открыть диалоговое окно Margins (Поля).
| Укажите край бумаги, на котором будет расположен переплет. Можно выбрать значение Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа).
Примечание
Если выбрана Portrait (Книжная) Orientation (Ориентация) под переплет будут доступны только края Left (Слева) и Right (Справа). Край Top (Сверху) может быть выбран под переплет, если выбрана Orientation (Ориентация) Landscape (Альбомная).
| Для параметра Unit (Шаг) выберите cm (см) или inch (дюйм). Затем укажите ширину переплета
Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)
* : Место сгиба ** : Поле Введите значение ширины переплета в диапазоне от 0,3 до 3,0 см (от 0,12 до 1,18 дюймов). Указанное значение будет применено к обеим сторонам от сгиба. Например, если задано поле 1 см, вставляется поле шириной 2 см (по 1 см с каждой стороны сгиба).
| Выберите OK, чтобы вернуться к окну Page Layout (Макет). Выберите OK, чтобы сохранить настройки.
| Загрузите бумагу в податчик и отправьте задание печати из приложения. Во время печати наружных страниц будут отображаться инструкции по печати внутренних страниц.
Загрузка бумаги
| Выполняйте инструкции по повторной загрузке бумаги, отображаемые на экране.
Примечание
В зависимости от расхода чернил при печати бумага может изогнуться. Если это произошло, слегка согните бумагу в противоположном направлении перед загрузкой в устройство. Подровняйте стопку бумаги, слегка постучав ей по твердой ровной поверхности перед загрузкой в принтер. Загрузите бумагу как описано в инструкции. В противном случае бумага может замяться или ширина переплета будет неверной. Если произошло замятие бумаги, см. следующий раздел. См. раздел Бумага замялась в устройстве
| После повторной загрузки бумаги выберите Resume (Печать), чтобы напечатать внутренние страницы.
| По завершении печати согните страницы и скрепите их степлером или переплетите другим способом.
Верх |