| Основная страница > Обслуживание # Проверка дюз печатающей головки Использование утилиты Проверка дюз (для Windows) Использование утилиты Проверка дюз для Mac OS X Кнопки на панели управления Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки. Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Проверка дюз программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера. ## Использование утилиты Проверка дюз (для Windows) Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.
| Убедитесь что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните по значку принтера на taskbar (панели задач) правой кнопкой мыши и выберите Nozzle Check (Проверка дюз).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на taskbar (панели задач)
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Верх ## Использование утилиты Проверка дюз для Mac OS X Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.
| Убедитесь в том, что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните по кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Верх ## Кнопки на панели управления Сделайте следующее для проверки дюз при помощи кнопок на панели управления.
| Убедитесь что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Выключите принтер.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Включите принтер, удерживая кнопку обслуживания и нажав на кнопку питания .
| Когда питание принтера включится, отпустите обе кнопки. Принтер напечатает шаблон проверки дюз.
Ниже приведены два примера шаблонов проверки дюз. Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. См. раздел Прочистка печатающей головки См. раздел Калибровка печатающей головки Верх |