| Основная страница > Обслуживание # Калибровка печатающей головки Использование утилиты Калибровка печатающей головки (для Windows) Использование утилиты Калибровка печатающей головки (для Mac OS X) Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальные полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже. Примечание
Не отменяйте печать кнопкой обслуживания , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.
## Использование утилиты Калибровка печатающей головки (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Убедитесь в том, что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните по значку принтера на taskbar (панели задач) правой кнопкой мыши и выберите Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на taskbar (панели задач)
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
Верх ## Использование утилиты Калибровка печатающей головки (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Убедитесь в том, что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните по кнопке Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
Верх |