| Основная страница > Технические характеристики # Характеристики устройства Документы общего характера Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Документы общего характера
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 7200 х 10200 пикселов при разрешении 600 dpi
Размер документа | 297 x 432 мм (А3или 11 х 17 дюймов)
Входной лоток автоподатчика | Загрузка лицевой стороной вверх
Приемный лоток автоподатчика | Вывод лицевой стороной вниз
Емкость автоподатчика | 200 листов бумаги плотностью 80 г/м2
Разрешение сканирования | 600 dpi (обычное сканирование) 600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50–4800 dpi, 7200 dpi, 9600 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 1–8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Один высокоскоростной порт USB
Источник света | Белый светодиод
Примечание:
Максимальное разрешение сканирования с использованием матрицы CCD соответствует ISO 14473.
К началу ## Механические характеристики
Размеры | Ширина: 640 мм (25,2 дюймов) Глубина (стандартно): 468 мм (18,4 дюймов) Глубина (с автоподатчиком): 522 мм (20,7 дюймов) Высота (стандартно): 156 мм (5,5 дюймов) Высота (с автоподатчиком): 289 мм (11,3 дюймов)
Вес | Стандартно: Около 14,8 кг С автоподатчиком (ADF): Около 26,9 кг
К началу ## Электрические характеристики
Номинальный ток | 1,2 А
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 240 В
Номинальная частота | 50 — 60 Гц
Потребляемая мощность | Прибл. 25,5 Вт в рабочем режиме (Стандартная модель) Прибл. 79,0 Вт в рабочем режиме (Модель с автоподатчиком) Прибл. 9,5 Вт в режиме готовности (Стандартная модель) Прибл. 12,5 Вт в режиме готовности (Модель с автоподатчиком) Прибл. 1,5 Вт в спящем режиме 0,5 Вт в отключенном состоянии
Примечание:
Степень энергопотребления зависит от условий использования и наличия установленного дополнительного оборудования.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа | от 5 до 35˚C (от 41 до 95 ˚F)
Хранение | –от 25 до 60 ˚C (–от 13 до 140˚F)
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
К началу ## Интерфейсы ### Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
К началу ## Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EC | EN 60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
К началу |