| Основная страница > Использование панели сетевого интерфейса # Настройка клиентских компьютеров с помощью утилиты Epson Scan Settings Убедитесь, что ваш сканер и панель сетевого интерфейса (Network Interface Panel) включены и работают корректно. Для запуска приложения EPSON Scan Settings и включения режима сканирования по сети сделайте следующее. Примечание для пользователей Windows:
Войдите в систему под учетной записью администратора и затем выполните установку. Если вам будет предложено ввести пароль администратора, введие его и затем продолжите работу.
Примечание для пользователей Mac OS X
Не используйте функцию быстрого переключения между пользователями (Fast User Switching) во время работы с вашим сканером. Необходимо войти в систему под учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера).
| Получите IP-адрес или имя хоста для панели сетевого интерфейса (Network Interface Panel) у администратора сети.
| Запустите программу Epson Scan Settings.
В Windows: Start (Пуск) – All Programs (Все программы) или Programs (Программы) – EPSON – EPSON Scan – EPSON Scan Settings В Mac OS X: Выберите Applications (Программы) – EPSON Software – EPSON Scan Settings.
| Выберите ваш сканер из раскрывающегося списка Select Scanner.
| Выберите Network, затем щелкните Add.
| В окне Add (Добавить), выберите IP-адрес панели сетевого интерфейса (Network Interface Panel) под переключателем Search for addresses или выберите Enter address и введите IP-адрес. Затем щелкните OK.
| В окне приложения Epson Scan Settings щелкните кнопку Test для проверки соединения. Если все работает корректно, появится сообщение об успешном соединении.
| Щелкните OK, чтобы сохранить настройки.