| Основная страница > Процедура сканирования # Настройка отсканированного изображения С помощью Epson Scan можно выполнять различные настройки цвета, резкости, контраста и других параметров, отвечающих за качество изображения.
Histogram (Гистограмма) | Графическое отображение настроек светлых тонов, теней и уровней цветовой гаммы.
Tone Correction (Коррекция тона) | Графическое отображение настроек цветовых тонов.
Image Adjustment (Настройка изображения) | Настройка яркости, контраста, баланса красного, зеленого и синего цветов.
Color Palette (Цветовая палитра) | Графическое отображение настроек средних тонов, например телесных, без изменения темных и светлых участков изображения.
Unsharp Mask (Повышение резкости) | Настройка резкости краев областей изображения.
Descreening (Удаление растра) | Муар (перекрещивающаяся сетка) может появляться на отсканированных изображениях при сканировании печатных материалов.
Восстановление цвета | Автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях
Backlight Correction (Коррекция фона) | Осветляет темные части фотографий, которые были сделаны против света.
Функция Dust Removal (Удаление дефектов) | Автоматическое удаление дефектов.
Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов.
Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) | Текст сканируется в черно-белых цветах (Black&White), а изображения сканируются в оттенках серого.
Dropout (Отсечение) | Сканирование без заданного цвета.
Color Enhance (Усиление цвета) | Усиление выбранного цвета.
См. справку по Epson Scan. |