| Основная страница > Использование панели сетевого интерфейса # Сканирование по сети В Windows В Mac OS X Примечание:
Вы должны задать IP-адрес панели сетевого интерфейса (Network Interface Panel) перед ее использованием. Настройка клиентских компьютеров с помощью утилиты Epson Scan Settings
## В Windows
| Включите сканер, затем - компьютер-клиент.
| Положите оригинал на планшет или в автоподатчик.
| Запустите Document Capture Pro.
Document Capture Pro (в Windows)
| Щелкните Scan (Сканировать) в Главном окне (Main) утилиты Document Capture Pro.
| Задайте необходимые настройки в Main Settings (Основные настройки) и затем щелкните Scan (Сканировать).
К началу ## В Mac OS X
| Включите сканер, затем - компьютер-клиент.
| Положите оригинал на планшет или в автоподатчик.
| Запустите Epson Scan.
Драйвер Epson Scan (в Mac OS X)
| Выберите нужный режим.
| Выберите подходящие настройки в окне Epson Scan.
| Щелкните Scan (Сканировать).
К началу |