| Основная страница > Обслуживание # Замена Роликов подачи бумаги (Roller Assembly Kit) Элементы, входящие в состав Роликов подачи бумаги (Roller Assembly Kit), необходимо менять 100000 операций.
Заменяемая деталь | Номер продукта | Количество операций сканирования
Roller Assembly Kit (Ролики подачи бумаги) | B12B813501 | 100,000
Для замены Роликов подачи бумаги (Roller Assembly Kit) сделайте следующее.
| Выключите сканер.
| Выньте всю бумагу из приемного лотка.
| Отсоедините шнур питания от устройства.
| Откройте крышку автоподатчика документов (ADF).
| Нажмите на рычаги с обеих сторон крышки приемного ролика и затем откройте крышку.
| Передвиньте и извлеките установленный приемный ролик.
| Корректно установите новый приемный ролик.
Важно:
Не касайтесь поверхности ролика.
| Закройте крышку приемного ролика.
| Нажмите на рычаги с обеих сторон крышки останавливающего ролика и затем откройте крышку.
| Возьмитесь за ручку останавливащего ролика и затем извлеките ролик.
| Корректно установите новый ролик.
| Нажмите на ручку останавливающего ролика до щелчка.
| Закройте крышку останавливающего ролика.
| Закройте крышку автоподатчика.
| Подсоедините провод питания и затем включите сканер.
| Запустите программу Epson Scan Settings.
В Windows: Start (Пуск) – All Programs (Все программы) или Programs (Программы) – EPSON – EPSON Scan – Epson Scan Settings В Mac OS X: Выберите Applications (Программы) – EPSON Software – EPSON Scan Settings.
| Щелкните Maintenance (Обслуживание).
| Щелкните Reset (Сброс) и затем щелкните OK.
Важно:
После замены Роликов подачи бумаги (Roller Assembly Kit) убедитесь, что вы сбросили счетчик.