| Основная страница > Размещение оригиналов в устройстве # Расположение плотных документов на планшете Важно:
Не кладите тяжелые предметы на стекло планшета и не нажимайте на него слишком сильно.
Примечание:
На иллюстрациях, используемых в данном руководстве, представлен автоподатчик сканера.
Для расположения на планшете документов большой площади или толщины сделайте следующее:
| Расположите документ большого рамера или толщины на планшете. Убедитесь, что верхний край документа упирается в левый край и отцентрирован по стрелке .
| Закройте крышку сканера и удерживайте ее в процессе сканирования.
Примечание:
Когда крышка сканера снята, аккуратно прижимайте документ сверху, чтобы сделать его как можно более плоским. Если сканируемый документ имеет большую толщину или скручен по краям, это может вызывать нарушение цветопередачи. Закройте кромки документа бумагой, чтобы исключить попадание внешнего света. Вы можете загружать документы толщиной до 15 мм. (0,6 дюймов)
При сканировании книги вы моеже выполнить Book Spine Correction (Коррекция корешка книжного блока) с помощью функции драйвера Epson Scan. Для получения более подробной информации см. справку по Epson Scan. Document Capture Pro (в Windows) Драйвер Epson Scan (в Mac OS X) |