| Основная страница > Процедура сканирования # Сканирование через утилиту Document Capture Pro (в Windows) В данном разделе описаны основные процедуры сканирования через утилиту Document Capture Pro. Подробнее об этом — в справке по Document Capture Pro.
| Положите оригинал(ы) на планшет.
Размещение оригиналов в автоподатчике документов (ADF) Расположение документов на планшете Расположение на планшете документов большой площади или толщины
| Запустите Document Capture Pro.
Document Capture Pro (в Windows)
| Щелкните Scan (Сканировать).
| Задайте все основные настройки (Main Settings) и затем щелкните Scan (Сканировать).
Щелкните Detailed Settings (Дополнительные настройки) если хотите настроить качество изображения и т.д. Отобразится драйвер сканера “Epson Scan”, где можно будет задать дополнительные настройки. Документ будет отсканирован и отображен в качестве изображения в утилите Document Capture Pro.
| Изучите отсканированные изображения и при необходимости отредактируйте их.
| По завершению проверки щелкните по значку расположения.
| Введите настройки в окне Save As (Сохранить как) или Print Settings (Настройки печати) и затем щелкните OK.
Примечание:
Выбор параметра Apply job separation (Разделить файлы) в окне Save As (Сохранить как) включает функцию разделения отсканированных документов в отдельные файлы с помощью определения пустых страниц или штрихкодов на отсканированных изображениях.
Отсканированное изображение будет сохранено в указанной папке. |