| Основная страница > Технические характеристики # Характеристики устройства Основные Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Основные
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 10200 х 14040 пикселов при разрешении 1200 dpi
Размер документа | 216 x 297 мм (8,5 x 11,7 дюймов) размер A4 или US letter
Входной лоток автоподатчика | Загрузка лицевой стороной вверх
Приемный лоток автоподатчика | Вывод лицевой стороной вниз
Емкость автоподатчика | 100 листов бумаги плотностью 80 г/м2
Разрешение сканирования | Стандартно: 1200 dpi (обычное сканирование) 1200 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование) С автоподатчиком (ADF): 600 dpi (обычное сканирование) 600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50–4800 dpi, 7200 dpi, 9600 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 1–8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Один высокоскоростной порт USB
Источник света | Белый светодиод
Примечание:
Максимальное разрешение сканирования с использованием матрицы CCD соответствует ISO 14473.
Вверх ## Механические характеристики
Размеры | Ширина: 495,0 мм Глубина: 360 мм Высота (стандартно): 129 мм Высота (с автоподатчиком): 217 мм
Вес | Стандартно: Около 6 кг С автоподатчиком (ADF): Около 9,8 кг
Вверх ## Электрические характеристики Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адаптере, либо на тыльной стороне устройства.
### Продукт
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24 В
Номинальный ток | 2,0 А
Потребляемая мощность | 17,5 Вт в рабочем режиме (Стандартная модель) 44,5 Вт в рабочем режиме (Модель с автоподатчиком) 8,5 Вт в режиме готовности (Ready) (Стандартная модель) 12,0 Вт в режиме готовности (Ready) (Модель с автоподатчиком) 1,6 Вт в спящем режиме 0,4 Вт в отключенном состоянии
Примечание:
Степень энергопотребления зависит от условий использования и наличия установленного дополнительного оборудования.
### Адаптер переменного тока
Модель | A421H
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 240 В
Номинальный ток | 1,2 А
Номинальная частота | 50 — 60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 24 В
Номинальный выходной ток | 2,0 А
Вверх ## Условия окружающей среды
Температура | Работа | от 5 до 35˚C
Хранение | –от 25 до 60 ˚C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
Вверх ## Интерфейсы ### Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
Вверх ## Соответствие стандартам и допускам ### Продукт Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
### Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EC Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Вверх |