| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка устройства При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку устройства.
| Убедитесь, что каретка находится в исходном положении (слева). В противном случае, включите устройство и подождите, пока каретка вернется в исходную позицию.
| Выключите устройство и отсоедините шнур питания.
| Отключите кабель USB от устройства.
| Для обеспечения сохранности каретки устройства установите транспортировочный рычаг в блокирующее положение (передвиньте рычаг влево).
| Упакуйте устройство в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.