| Основная страница > Решение проблем # Проверка или подтверждение Проверка и печать информации о сетевом соединении Подтверждение и печать сведений о состоянии сети Команда Ping Вы можете проверить или подтвердить состояние сети следующими способами. Примечание:
При изменении настроек сети, проходит 30-60 секунд до того как изменения вступят в силу. (Данный временной интервал зависит от способа изменения настроек, беспроводного маршрутизатора или точки доступа и т.д.)
## Проверка и печать информации о сетевом соединении Если в настройки были внесены изменения, такие как смена сетевого окружения, вы можете выполнить проверку сетевого соединения и напечатать отчет. Примечание:
Эта фукция недоступна для принтеров без ЖК-панели.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Wi-Fi/Network Settings (Настройки Wi-Fi/сети) (или Wi-Fi Settings (Настройки Wi-Fi)).
| Выберите Wi-Fi/Network Connection Check (Проверка Wi-Fi/сетевого соединения) (или Wi-Fi Connection Check (Проверка соединения Wi-Fi)).
| Если требуется напечатать отчет о проверке, выберите Yes (Да) или нажмите Start (Пуск) (2. Print the report (Распечатать отчет) для линейных ЖК-дисплеев).
Если сетевое соединение не установлено, отчет о проверке поможет найти решение проблемы. Чтобы узнать об использовании отчета о состоянии сети, нажмите на следующую ссылку. Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована. ../p_body/panel/wizard/external/nwchk.htm К началу ## Подтверждение и печать сведений о состоянии сети Чтобы проверить состояние сетевого подключения, напечатайте страницу проверки состояния при помощи следующей процедуры. ### С ЖК-панели
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Wi-Fi/Network Settings (Настройки Wi-Fi/сети) (или Wi-Fi Settings (Настройки Wi-Fi)).
| Выберите Confirm Settings (Подтвердить настройки) (или Confirm Wi-Fi/Network Settings (Подтвердить настройки Wi-Fi/сети), или Confirm Wi-Fi Settings (Подтвердить настройки Wi-Fi)) (Print Status Sheet (Печать страницы состояния) для простых ЖК-дисплеев).
| Для 2,5-дюймовых и сенсорных ЖК-дисплеев: Проверьте состояние подключения. Если вы хотите распечатать данные о состоянии, нажмите кнопку Start (Пуск).
Для простых ЖК-дисплеев: Нажмите Start (Пуск) для проверки состояния сети (с помощью распечатки листа состояния). Для линейных ЖК-дисплеев: Воспользуйтесь стрелками "вверх" или "вниз", чтобы проверить состояние соединения. Если требуется распечатать лист состояния, нажмите Back (Назад), выберите Print Network Status Sheet (Печать страницы состояния сети), и нажмите кнопку Start (Пуск). ### С помощью кнопок на панели управления
| Загрузите простую бумагу в податчик.
| Нажмите для проверки состояния сети (с помощью печати листа состояния).
К началу ## Команда Ping В сетевой среде TCP/IP проверьте IP-адреса, настроенные на компьютере и принтере, а затем убедитесь в том, что установлена связь между компьютером и принтером. ### Подтверждение в ОС Windows 7/Vista/XP
| Проверьте IP-адрес принтера.
Проверить IP-адрес можно на странице состояния сети, в отчете либо на ЖК-дисплее. Чтобы проверить IP-адрес на странице состояния сети, см. раздел Подтверждение и печать сведений о состоянии сети.
| Щелкните кнопку Start (Пуск) или выберите start (пуск), All Programs (Все программы) или Programs (Программы), Accessories (Стандартные), а затем Command Prompt (Командная строка).
| Введите ‘ping’, пробел и ‘<IP-адрес принтера>’ и нажмите клавишу ВВОД.
| Если связь установлена, отображается надпись Reply from <the printer’s IP address> (Ответ от IP-адрес принтера.
Если связь не установлена, отображается надпись Destination host unreachable (Заданный узел недоступен) или Request timed out (Превышен интервал ожидания для запроса). Проверьте сетевые параметры устройства на компьютере. ### В Mac OS X:
| Подтвердите IP-адрес принтера.
Проверить IP-адрес можно на странице состояния сети. См. раздел Подтверждение и печать сведений о состоянии сети.
| Дважды щелкните Macintosh HD (Жесткий диск Macintosh), Applications (Приложения), Utilities (Утилиты), а затем Network Utility (Сетевая утилита).
| Перейдите на вкладку Ping.
| Введите IP-адрес принтера в поле сетевого адреса.
| Щелкните Ping.
| Если связь установлена, все сигналы возвращаются и отображается надпись 0% packet loss (Потеря пакетов 0%).
Если связь не установлена, сигналы не возвращаются и отображается надпись 100% packet loss (Потеря пакетов 100%). Проверьте сетевые параметры устройства на компьютере. К началу |