| Основная страница > Словарь сетевых терминов # Безопасность WEP (Wired Equivalent Privacy) - это протокол системы безопасности для беспроводных сетей. Данные шифруются с помощью ключа WEP, благодаря этому обеспечивается безопасность беспроводной сети. Необходимо настроить одинаковый ключ WEP для сетевого интерфейса и точки доступа. Сетевой интерфейс поддерживает 64-битный или 128-битный ключ шифрования, и можно использовать либо шестнадцатеричные цифры, либо символы ASCII. WPA-PSK (TKIP) и WPA-PSK (AES) - это протоколы безопасности Wi-Fi с надежным алгортимом шифрования и проверкой подлинности пользователей. Она обеспечивает высокую безопасность, при которой данные пользователя остаются защищенными и доступ к сети разрешен только для указанного списка пользователей. WPA-PSK также называют WPA-Personal. WPA2-PSK (AES) - это формат шифрования, в котором используется стандарт AES (Advanced Encryption Standard), являющийся новой версией формата WPA-PSK (TKIP), а также более надежный алгоритм шифрования. WPA2-PSK также называют WPA2-Personal. Примечание:
При использовании системы безопасности WEP, WPA-PSK(TKIP) или WPA2-PSK (AES) скорость беспроводной передачи данных уменьшается, поскольку требуется дополнительное время для шифрования и расшифровывания.
SSID является уникальным идентификатором беспроводной сети. Все устройства и беспроводные точки доступа, подключенные к определенной беспроводной сети, должны использовать одно и то же имя SSID, чтобы обмениваться данными со всеми устройствами в этой беспроводной сети. Если на беспроводной точке доступа и компьютере используются разные имена SSID, то эти устройства не смогут обмениваться данными друг с другом. |