| Основная страница > Использование принтера со второго комьютера # Ручная настройка Настройка порта принтера Подключение сканера Настройка разъема сетевой карты или устройства хранения USB В этом разделе описано, как вручную настроить свойства принтера, такие как печать, сканирование, и использование слотов для карт памяти второго или дополнительного компьютера в частной сети. Примечание:
Драйверы принтера и сканера должны быть установлены заранее.
## Настройка порта принтера ### Использование EpsonNet Print (для Windows) Используя EpsonNet Print, вы можете локализовать принтер, расположенный в том же сегменте сети или за маршрутизатором. EpsonNet Print автоматически использует IP-адрес принтера, если он был изменен с помощью функции DHCP сервера или маршрутизатора. EpsonNet Print устанавливается вместе с другим программным обеспечением для работы в сети. Чтобы добавить порт при помощи Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров), сделайте следующее. Примечание:
Приложения Epson Network Utilities должны быть установлены заранее. Вставьте диск с ПО в привод CD/DVD и затем выберите и установите Epson Network Utilities. Если порт принтера назначен с использованием EpsonNet Print в среде DHCP, установить IP-адрес можно в режиме Auto (Автоматический), поскольку компьютер может идентифицировать принтер. Убедитесь, что компьютер подключен к сети и протокол TCP/IP настроен правильно. Для сетевого интерфейса необходимо назначить допустимый IP-адрес. EpsonNet Print не работает в среде IPv6.
| В Windows 7 Щелкните Start (Пуск), затем Devices and Printers (Устройства и принтеры). Щелкните Add a printer (Добавить принтер) для запуска Add Printer Wizard (Мастер добавления принтеров).
В Windows Vista: Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления) и затем в разделе Hardware and Sound (Оборудование и звуки) выберите Printer (Принтер). Выберите принтер и затем щелкните Add a printer (Установить принтер), чтобы запустить мастер установки принтера. В Windows XP: Щелкните кнопку Start (Пуск), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В меню Printer Tasks (Задачи для принтеров) нажмите Add a printer (Добавить принтер), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Нажмите кнопку Next (Далее).
| В Windows 7/Vista: Щелкните Add a local printer (Добавить локальный принтер). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее).
В Windows XP: Выберите Local printer attached to this computer (Локальный принтер данного компьютера), снимите флажок Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play") и нажмите Next (Далее). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее). Примечание:
Если появится окно предупреждения брендмауэера, нажмите кнопку Unblock (Разблокировать), а затем кнопку Search Again (Повторный поиск), чтобы запустить поиск устройств.
| Выберите Printer Model (Принтер) и нажмите Next (Далее).
Примечание:
Если нужное устройство отсутствует в списке, нажмите кнопку Search Again (Повторный поиск), чтобы найти устройства, используя новые параметры. Каждый столбец можно упорядочить в восходящем или нисходящем порядке, щелкнув кнопкой мыши по его заголовку. Тем не менее, Manual Setting (Ручная настройка) всегда отображается вверху списка, независимо от выбранного порядка. Для поиска устройств в других сегментах сети нажмите кнопку N/W Settings (Настройки сети). Установите флажок Specific Network Segments (Выбрать сегмент сети) и введите сетевой адрес и маску подсети нужного сегмента. Затем нажмите кнопку Add (Добавить). Можно также установить Time Before Declaring Communication Error (Время до сообщения об ошибке связи).
| Подтвердите информацию о настройках порта устройства и нажмите кнопку Finish (Готово).
### Использование Bonjour (для Macintosh) Чтобы добавить порт при помощи Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров), сделайте следующее.
| В меню Apple выберите System Preferences.
| Щелкните значок Print & Fax.
| Щелкните + под списком Printers.
| Выберите имя принтера, который хотите подключить.
| Когда в области Name отобразится имя принтера, щелкните кнопку Add.
| Убедитесь, что принтер был добавлен в список Printers.
К началу ## Подключение сканера Установите подключение EPSON Scan и проверьте работоспособность сканера. Примечание:
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
| В Windows: Щелкните кнопку Start (Пуск) (или start (пуск)), Programs (Программы) (или All Programs (Все программы)), EPSON, EPSON Scan и затем EPSON Scan Settings (Настройки EPSON Scan). В Macintosh: Дважды щелкните Macintosh HD (Жесткий диск Macintosh), Applications (Приложения), Epson Software и затем EPSON Scan Settings (Настройки EPSON Scan).
Примечание:
Если сканер находится в списке, но не может быть выбран немедленно после появления окна EPSON Scan Settings (Настройки EPSON Scan), дождитесь завершения поиска. В Windows 7/Vista: Щелкните Allow (Разрешить) в диалоговом окне User Account Control (Контроль учетных записей).
| Убедившись, что принтер выбран, нажмите кнопку Network (Сеть), затем — Add (Добавить).
| Введите Scanner Name (Имя сканера) и подождите до окончания поиска.
| Выберите IP-адрес сканера, затем нажмите OK.
Примечание:
Если адрес не появился, проверьте подключение и нажмите кнопку Retry (Повторить) или кнопку Enter address (Ввести адрес), после чего введите IP-адрес непосредственно. Непосредственное введение IP-адреса выключает функцию автоматического отслеживания адреса.
| Выберите сканер, затем нажмите кнопку Test (Проверка).
| Убедитесь, что появилось сообщение The connection test was successful (Проверка соединения выполнена успешно) и что имя сканера отображается, после чего нажмите OK.
К началу ## Настройка разъема сетевой карты или устройства хранения USB В этом разделе приведены сведения об использовании панели управления для изменения способа доступа компьютеров в сети к слотам карты памяти принтера или к устройствам хранения USB. Примечание:
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
| Убедитесь, что принтер включен.
Примечание:
Не выключайте питание и не вынимайте сетевой шнур из розетки во время выполнения настройки на панели управления. Это может привести к нарушению работоспособности оборудования. Установка параметров сети во время доступа к карте памяти может прервать доступ.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите File Sharing Setup (Настройка совместного использования файлов) (File Sharing (Совместное использование файлов) для простых ЖК-дисплеев).
| Выберите USB или Wi-Fi/Network (Wi-Fi/Сеть) (USB или Network (Сеть) для сенсорных ЖК-панелей, Write access from USB (Доступ на запись через USB) или Write access from Wi-Fi/Network (Доступ на запись через Wi-Fi/Сеть) для простых ЖК-дисплеев).
Примечание:
Если при настройке общего доступа к файлам выбрана опция Wi-Fi/Network (Wi-Fi/сеть) (Write access from network (Доступ на запись через Wi-Fi/сеть) для простых ЖК-дисплеев), компьютеры, подключенные с помощью USB-кабеля, не будут иметь доступа к карте памяти. Если при настройке общего доступа к файлам выбрана опция USB (Write access from USB (Доступ на запись через USB) для простых ЖК-дисплеев), компьютеры, подключенные через сеть, не будут иметь доступа к карте памяти. Когда карта памяти вставлена в принтер, может появиться предупреждающее сообщение. Если такое сообщение появилось, прочтите его и щелкните OK.
### Настройка сетевого диска (для пользователей Windows) Подключите разъем карты памяти либо устройство хранения USB как сетевой диск.
| В Windows 7/Vista: Нажмите кнопку Start (Пуск), All Programs (Все программы), Accessories (Стандартные) и далее Run (Командная строка).
Windows XP: Нажмите кнопку Start (Пуск), затем — Run (Командная строка).
| Введите имя узла принтера в поле Open (Открыть) и нажмите OK.
Формат ввода: \\(имя узла принтера)\
| В отобразившемся окне щелкните правой кнопкой мыши значок MEMORYCARD (Карта памяти) или USBSTORAGE (Устройство USB) и выберите Map Network Drive (Подключить сетевой диск).
Примечание:
MEMORYCARD (Карта памяти) является заводской настройкой по умолчанию для имени общего ресурса.
| Выберите имя диска в списке Drive (Диск).
Примечание:
Чтобы использовать сетевое устройство хранения данных при каждом запуске компьютера, установите флажок Reconnect at logon (Восстанавливать при входе в систему).
| Щелкните Finish (Готово).
Подключенный сетевой диск появится к окне Computer (Компьютер) или My Computer (Мой компьютер). ### Настройка сетевого диска (для пользователей Macintosh) Для Mac OS X 10.4
| Откройте Finder.
| Щелкните Network (Сеть) под боковым меню.
| Установите имя принтера и щелкните Connect (Соединение).
| В окне сертицикации щелкните OK.
| На рабочем столе появится иконка MEMORYCARD или USBSTORAGE (Устройство USB).
В Mac OS X 10.5/10.6
| Откройте Finder.
| Щелкните по имени вашего принтера под SHARED в боковом меню.
| Дважды щелкните значок MEMORYCARD или USBSTORAGE (Устройство USB).
| На рабочем столе появится иконка MEMORYCARD или USBSTORAGE (Устройство USB).
Вы также можете подсоединить слот сетевой карты сделав следующее.
| В меню Go выберите Connect to Server.
| Введите следующую информацию в поле Server Address. cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (или smb://xxxxxxx/USBSTORAGE) smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (или smb://xxxxxxx/USBSTORAGE) (где xxxxxxx – имя принтера в сети)
| Щелкните Connect (Соединение).
Примечание:
Если требуется ввести имя пользователя и пароль, введите имя пользователя и пароль, установленные для комьютера.
| В Mac OS X 10.4: Значок сетевого диска для подсоединенной карты памяти появится на рабочем столе.
В Mac OS X 10.5/10.6: Появится имя принтера, и папка MEMORYCARD или USBSTORAGE будет отображаться под SHARED в боковом меню. Примечание:
Для Mac OS X 10.5/10.6: место, где отобразится папка MEMORYCARD или USBSTORAGE зависит от настроек меню Finder. MEMORYCARD или USBSTORAGE появится в области, отведенной для раздела Connected servers, устанавливаемой в Finder --> Preferences.
К началу |