| Основная страница > Решение проблем # Отключение Wi-Fi Если вы по какой-либо причине хотите отключить функцию беспроводной сети (например, перезагрузка настроек беспроводной сети), сделайте следующее. Примечание:
Если на принтере отсутствует ЖК-панель, беспроводное соединение может быть отключено при подключении кабеля действующей сети Ethernet к принтеру. Если на принтере отсутствуют ЖК-панель и возможность подключения к Ethernet, беспроводное соединение может быть отключено путем инициализации сетевых настроек. Чтобы выполнить инициализацию сетевых настроек, см. Инициализация настроек сетевого интерфейса. Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Wi-Fi/Network Settings (Настройки Wi-Fi/сети) (или Wi-Fi Settings (Настройки Wi-Fi)).
| Выберите Wi-Fi Setup (Установка Wi-Fi) (Wi-Fi Setup Wizard (Мастер установки Wi-Fi) для линейных ЖК-дисплеев).
| Выберите Disable Wi-Fi (Отключить Wi-Fi).
| Выберите Yes (Да).
Примечание:
Сеть Ethernet включается, когда беспроводное соединение отключено.