| Основная страница > Настройка Wi-Fi для принтера # Настройка сети Wi-Fi для принтера с помощью панели управления Использование Мастера настройки Wi-Fi Wi-Fi Setup Wizard с панели управления Настройка WPS Вы можете настроить беспроводную сеть, используя панель управления принтера. ## Использование Мастера настройки Wi-Fi Wi-Fi Setup Wizard с панели управления Если ваш принтер оснащен ЖК-панелью, вы можете воспользоваться Мастером настройки Wi-Fi Wi-Fi Setup Wizard и выполнить простую ручную настройку. Примечание:
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть отключена. Убедитесь, что ваш компьютер уже настроен на работу в беспроводной сети. Проверьте SSID и пароль вашей сети, которые потребуются во время установки Wi-Fi. Если вы не знаете SSID и пароль, обратитесь к администратору сети.
Пошаговая инструкция по настройке Wi-Fi-соединения с помощью Мастера настройки Wi-Fi (Wi-Fi Setup Wizard) доступна по следующей ссылке. Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована. ../p_body/panel/wizard/manual_01.htm К началу ## Настройка WPS Принтер поддерживает методы настройки WPS с помощью кнопок и с помощью PIN-кода. Перед подключением принтера к сети убедитесь, что точка доступа поддерживает функцию WPS. Примечание:
Убедитесь, что ваш компьютер уже настроен на работу в беспроводной сети. Подробная информация о функции WPS и устранении неисправностей приведена в Руководстве пользователя для точки доступа. Если точка доступа (беспроводной маршртутизатор) не обнаруживается в течение приблизительно двух минут, появляется сообщение об ошибке. В этом случае, убедитесь, что точка доступа функционирует нормально, и затем заново установите настройки WPS.
Пошаговая инструкция по настройке Wi-Fi-соединения с помощью WPS доступна по следующей ссылке. Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована. ../p_body/panel/wps_b/wpsmenu.htm К началу |