| Основная страница > Индикация состояния сети # Панель управления принтера С ЖК-панели Индикатор состояния беспроводной сети Светодиодные индикаторы (для принтеров без ЖК-панели) Состояние сетевого соединение можно легко проверить с помощью панели управления принтера. ## С ЖК-панели Если принтер с ЖК-панелью: когда принтер подключен к сети, этот значок появляется в правой верхней части левого нижнего угла ЖК-панели. Если в принтерах не предусмотрены экраны Home (Главная) или Ready (Готово), значок отображается на экране режима Setup (Установка).
Значок | Статус
| Ошибка сети Ethernet/поиск
| Подключение к сети Ethernet
| Ошибка беспроводной сети (Wi-Fi)/поиск
| Соединен с беспроводной сетью (уровень сигнала: Нормальный)
| Соединен с беспроводной сетью (уровень сигнала: Хороший)
| Соединен с беспроводной сетью (уровень сигнала: Отличный)
| Установка соединения в специальном режиме Ad Hoc.
К началу ## Индикатор состояния беспроводной сети Поверка состояния сети выполняется так же как на принтерах с Wi-Fi. Состояние светового индикатора зависит от состояния сети.
Вкл. | Соединен с беспроводной сетью
Выкл. | Нет соединения с беспроводной сетью
Мигает | Настройка беспроводной сети
К началу ## Светодиодные индикаторы (для принтеров без ЖК-панели) ### Световой индикатор Wi-Fi/Ethernet Состояние сетевого соединения отображается принтерами при помощи световых индикаторов (для моделей без ЖК-дисплея). Примечание:
Форма световых индикаторов варьируется в зависимости от типа модели.
а: | Индикатор состояния сети (зеленый)‏
b: | Индикатор состояния сети (оранжевый)‏
Статус | Индикаторы
Wi-Fi | Ethernet
Нет соединения | (зеленый) (оранжевый)
Подключено | (зеленый) (оранжевый) *1 | (зеленый) (оранжевый)
Подключение к сети | (зеленый) (оранжевый) | (зеленый) (оранжевый)
= не горит, = горит, = мигает *1 Индикатор состояния сети (оранжевый) гаснет через пять минут. ### Световой индикатор Ethernet Состояние сетевого соединения отображается поддерживающими соединение Ethernet принтерами при помощи световых индикаторов (для моделей без ЖК-панели). Примечание:
Форма световых индикаторов варьируется в зависимости от типа модели.
b: | Индикатор состояния сети (зеленый)‏
Статус | Индикаторы
Нет соединения | (зеленый)
Подключено | (зеленый)
Подключение к сети | (зеленый)
= не горит, = горит, = мигает К началу |