| Основная страница > Изменение способа сетевого подключения # Изменение подключения принтера Использование EpsonNet Setup С помощью диска с ПО В этом разделе приведена информация об изменении подключения принтера либо о настройке сетевого интерфейса с помощью компьютера. Примечание:
Перед тем как изменить способ сетевого подключения принтера, проверьте, работает ли используемая сеть корректно. Если операционная система выдает сообщение о безопасности либо отображается окно приложения, нажмите Unblock (Разрешить). Не выбирайте Keep blocking (Продолжать блокировку), Block (Запретить) или аналогичные команды для серийно выпускаемых программных средств защиты данных. В зависимости от используемой серийной программы защиты вышеприведенная процедура может не привести к выполнению подключения. В этом случае следует временно отключить программу безопасности и затем использовать ПО принтера. Если необходимо установить сетевые настройки, предварительно извлеките карту памяти из принтера. Если используется EpsonNet Config, вы можете выполнить точную настройку принтера в сети. В зависимости от модели принтера вы можете установить EpsonNet Config с диска с ПО, поставляемого с принтером, либо загрузить это приложение с web-страницы Epson.
## Использование EpsonNet Setup Вы можете воспользоваться приложением EpsonNet Setup для изменения способа сетевого подключения. Примечание:
EpsonNet Setup не работает в среде IPv6.
### Запуск EpsonNet Setup #### В Windows
| Убедитесь, что питание принтера включено.
| Щелкните кнопку start (пуск) ( или Start (Пуск)), Programs (Программы) (или All Programs (Все программы)), EPSON и затем xxxxxxx Network Setup (Сетевые настройки) (где ххххххх – имя принтера).
В Windows 7/Vista: Щелкните Continue (Продолжить) в диалоговом окне User Account Control (Контроль учетных записей). #### В Mac OS X
| Убедитесь, что питание принтера включено.
| Дважды щелкните значок Macintosh HD (Жесткий диск Macintosh), Applications (Приложения) и затем Epson Software.
Примечание:
Если имя значка Macintosh HD было изменено, щелкните дважды по значку диска Mac OS X.
| Дважды щелкните папку EpsonNet, затем — EpsonNet Setup.
| Дважды щелкните значок xxxxxxx Network Setup (Сетевые настройки) (где ххххххх - имя принтера) для запуска ПО.
### Изменение способа соединения Примечание:
В процессе установки, следуйте инструкциям для соединения и отсоединения кабелей. Не подключайте и не отключайте кабели, пока это не будет указано в инструкции.
| Включите принтер и убедитесь, что сеть работет нормально.
| Запустите EpsonNet Setup из меню Пуск (Windows) либо с HDD (Macintosh)..
| Проверьте предупреждение брендмауера, выберите Allow Access (Windows Firewall only) (Разрешить доступ (только брендмауер Windows) и далее щелкните Next (Далее).
Примечание:
Если исключение для брендмауэера было установлено ранее или брендмауэр выключен, флажок Allow Access (Windows Firewall only) (Разрешить доступ (только брендмауер Windows) не появится. Если появилось окно с сообщением безопасности от операционной системы или приложения, убедитесь, что поставщиком ПО является SEIKO EPSON и щелкните Unblock (Не блокировать) или Allow (Разрешить) для того, чтобы создать исключение для брендмауэра.
| В окне Select a Printer (Выберите принтер), выберите нужный принтер и щелкните Next (Далее).
| В окне Select Settings (Выбор Настроек), выберите Printer and computer settings (Настройки принтера и компьютера) и щелкните Next (Далее).
| Появятся текущие настройки. Щелкните Change Settings (Изменение настроек).
| Выберите нужный способ подключения. Для перехода на беспроводную сеть: Выберите Print via Wired LAN (Печать через проводную сеть) и перейдите к шагу 11. Для перехода на беспроводной маршрутизатор, совместимый с WPS: Выберите Print via Wi-Fi - Automatic Setup (Печать через Wi-Fi - автоматическая настройка), выполните настройки WPS для маршрутизатора и принтера, щелкните Next (Далее) и затем перейдите к шагу 11. Подробнее о настройках WPS – в разделе Настройка WPS. Для перехода на другой маршрутизатор или соединение Ad Hoc: Выберите Print via Wi-Fi - Manual Setup (Печать через Wi-Fi - ручная настройка) и затем щелкните Next (Далее).
| Выберите название Сети (SSID), к которой вы хотите подключиться и щелкните Next (Далее).
Примечание:
Если вы хотите установить SSID или режим связи вручную, выберите Ввести Вручную и далее заполните соответствующие настройки.
| Введите WEP Key (WEP-ключ) или установите WPA Passphrase (фраза-пароль WPA) для беспроводной сети.
Примечание:
Данный шаг пропускается, если протоколы безопасности не установлены для беспроводной сети.
| Подтвердите, что статус был изменен и щелкните Next (Далее).
| Подсоедините или отсоедините кабель в соответствии с инструкциями по изменению сетевых настроек.
| Следуйте инструкциям на экране для настройки статуса соединения.
К началу ## С помощью диска с ПО Для изменения способа подключения вы можете воспользоваться приложением Install Navi с диска с ПО. Если у вас нет диска с ПО, вы можете запустить установку, воспользовавшись приложением Epson Web Installer на web-странице Epson. ### Замена соединения USB на соединение Wi-Fi или Ethernet Примечание:
При изменении безпроводного сетевого подключения запишите настройки маршрутизатора (точки доступа) и компьютера, т.к. вам понадобятся настройки безопасности и SSID. Для изменения настроек сети Ethernet необходим Ethernet-кабель. Для подключения принтера к сети Ethernet небходимо использовать кабель категории 5 либо экранированную витую пару. Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
| Включите принтер и убедитесь, что сеть Wi-Fi или Ethernet работает корректно.
| Вставьте компакт-диск с ПО в привод CD/DVD. При работе в системе Mac OS X дважды щелкните значок Install Navi.
Примечание:
Если окно установки не появляется автоматически в Windows, дважды щелкните значок диска в окне Computer (Компьютер) (или My Computer (Мой компьютер)).
| Прочитайте лицензионное соглашение; если вы согласны с условиями лицензии, выберите соответствующую кнопку и щелкните Next (Далее).
| Выберите Epson Drivers and Utilities и Epson Network Utilities и затем щелкните Install (Установить).
| Выберите способ сетевого соединения и затем щелкните Next (Далее).
Примечание:
Если появилась ошибка сетевого интерфейса, на вашем компьютере он отсутствует. См. решение проблем с сетевым интерфейсом. ../p_body/panel/wac/if_tbs.htm
| Выберите First time setup (Первичная установка) и затем щелкните Next (Далее).
| Выберите соединение, которое вы хотите изменить, и затем щелкните Next (Далее).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
| После завершения изменения соединения отключите кабель USB от принтера и компьютера.
### Замена соединения Ethernet на беспроводное Примечание:
Запишите настройки маршрутизатора (точки доступа) и компьютера, т.к. при установке вам понадобятся настройки безопасности и SSID. Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
| Включите принтер и убедитесь, что сеть Wi-Fi работает корректно.
| Отсоедините Ethernet-кабель от принтера.
| Вставьте компакт-диск с ПО в привод CD/DVD. При работе в системе Mac OS X дважды щелкните значок Mac OS X.
Примечание:
Если окно установки не появляется автоматически в Windows, дважды щелкните значок диска в окне Computer (Компьютер) (или My Computer (Мой компьютер)).
| Прочитайте лицензионное соглашение; если вы согласны с условиями лицензии, выберите соответствующую кнопку и щелкните Next (Далее).
| Выберите Epson Drivers and Utilities и Epson Network Utilities и затем щелкните Install (Установить).
| Выберите способ сетевого соединения и затем щелкните Next (Далее).
Примечание:
Если появилась ошибка сетевого интерфейса, на вашем компьютере он отсутствует. См. решение проблем с сетевым интерфейсом. ../p_body/panel/wac/if_tbs.htm
| Выберите First time setup (Первичная установка) и затем щелкните Next (Далее).
| Выберите способ Wi-Fi/сетевого соединения и затем щелкните Next (Далее).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу |