| Основная страница > Настройка Wi-Fi для принтера # Выполнение основных настроек сети с ЖК-панели Вы можете выполнить основные настройки сети, используя панель управления принтера. Примечание:
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована. Данные настройки, а также настройки адресов DNS/Прокси-сервера либо могут быть не включены, либо не доступны для всех принтеров.
| Включите принтер.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Wi-Fi/Network Settings (Настройки Wi-Fi/сети) (или Wi-Fi Settings (Настройки Wi-Fi)).
| Выберите Manual Wi-Fi/Network Setup (Ручная настройка Wi-Fi/сети) (или Manual Wi-Fi Setup (Ручная настройка Wi-Fi)).
| Подтвердите имя принтера и измените его, если необходимо.
Имя принтера используется для доступа к сети и идентификации в ней принтера. Примечание:
Значение по умолчанию - “EPSONXXXXXX” (X: последние 6 цифр MAC-адреса). Для изменения имени принтера введите новый текст.
| Задание настроек TCP/IP Setup (Установки протокола TCP/IP).
В нормальном режиме широкополосный маршрутизатор или точка доступа автоматически назначает IP-адрес для принтера, используя функцию DHCP. Если функция DHCP маршрутизатора (или точки доступа) включена, выберите Auto (Автоматически). Примечание:
Чтобы назначить для принтера уникальный IP-адрес, выберите Manual (Вручную) и введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
| Настройте DNS-сервер. Настройки адресов DNS/Прокси-сервера либо могут быть не включены, либо не доступны для всех принтеров.
Обычно широковещательный маршрутизатор или точка доступа автоматически определяют нужный принтеру адрес DNS-сервера. Для использования данной функции, выберите Auto (Автоматически). Примечание:
Для указания адреса DNS-сервера, выберите Manual (Вручную) и выведите адреса первичного и вторичного DNS-серверов.
| Установите адрес прокси-сервера.
Выберите Do Not Use (Не использовать). Примечание:
Для использования прокси-сервера выберите Use (Использовать) и установите его адрес и порт.