| Основная страница > Словарь сетевых терминов # Основная информация по сетевым подключениям Сеть Wi-Fi (беспроводная) Сеть Ethernet (кабельная) В этом разделе описаны три основных типа сетевых подключений. (В зависимости от модели принтера все типы сетевых подключений могут быть недоступны.) ## Сеть Wi-Fi (беспроводная) ### Коммуникация через точку доступа (режим инфраструктуры) В режиме инфраструктуры компьютеры, подключенные как к кабельной, так и к беспроводной сети, могут обмениваться информацией через точку доступа (например, беспроводный маршрутизатор) и посылать данные на сетевой интерфейс. Оборудование необходимное для режима инфраструктуры a. Принтер (данный продукт) b. Беспроводной маршрутизатор (или точка доступа) c. Компьютер с интерфейсом Wi-Fi (встроенным или подключенным через USB, плату ПК и т.д.) d. Компьютер с сетевым портом или с интерфейсом Wi-Fi e. Кабель Ethernet (если компьютер подключается к беспроводному маршрутизатору напрямую) (f. Доступ в Интернет) ### Сеть Wi-Fi (специальный режим Ad Hoc) Для использования принтера в беспроводной среде без точки доступа (беспроводного маршрутизатора и т. п.) необходимо использовать специальный режим Ad Hoc. Подробнее об этом — в разделе Специальный режим Ad hoc. Оборудование, необходимое для специального режима Ad Hoc a. Принтер (данный продукт) b. Компьютер с интерфейсом Wi-Fi (встроенным или подключенным через USB, плату ПК и т.д.) К началу ## Сеть Ethernet (кабельная) Для подключения к кабельной сети соедините принтер с центральным маршрутизатором/роутером с помощью кабеля Ethernet. Оборудование, необходимое для проводной сети a. Принтер (данный продукт) b. Кабель Ethernet c. Ethernet разветвитель (хаб) d. Компьютер с сетевым портом e. Маршрутизатор (f. Доступ в Интернет) К началу |