Если зеленый индикатор состояния сети выключен, а оранжевый индикатор состояния сети мигает, настройка беспроводной ЛВС выполнена неверно. Для сброса этой ошибки нажмите , а затем попробуйте выполнить установку WPS снова, начиная с шага 1.
Проверьте следующее.
- Убедитесь в том, что PIN-код правильно введен в утилите точки доступа.
- Проверить, включена ли точка доступа. Если она выключена, включить и снова выполнить сетевые настройки.
- Разметить принтер ближе к точке доступа.
- Проверьте, что режим связи Wi-Fi (IEEE802.11*), установленный для точки доступа, поддерживается принтером. (*Отображается по-разному в зависимости от региона.)
- Если функция фильтрации MAC-адресов включена, зарегистрируйте MAC-адрес принтера во избежание фильтрования принтера.
- Проверить, включена ли функция DHCP для точки доступа. Если она выключена, включить ее.