Введите пароль (кодовую фразу) или ключ WEP для SSID.
Этот экран представляет собой виртуальную клавиатуру. Для выбора каждого символа ключа безопасности используйте клавиши со стрелками на панели управления, для ввода каждого символа пароля нажимайте . Выберите и затем нажмите для подтверждения.
ВАЖНО: ключ безопасности чувствителен к регистру.
Ключ безопасности может содержать прописные и строчные буквы, а также цифры.
Нажмите Следующая для продолжения.
Использование виртуальной клавиатуры
==> Переключение на верхний регистр, нижний регистр или символы.
==> Перемещение курсора влево или вправо.
==> Удаление символа слева от курсора (Backspace).
==> Ввод пробела.
==> Завершение ввода символов с виртуальной клавиатуры.