Если отображается следующий экран или экран предупреждения, настройка Wi-Fi выполнена неверно.
Нажмите и затем попробуйте выполнить установку WPS снова, начиная с шага 2.
Проверьте следующее.
- Проверьте, чтобы PIN-код был правильно введен в утилите точки доступа.
- Проверить, включена ли точка доступа. Если она выключена, включить и снова выполнить сетевые настройки.
- Разметить принтер ближе к точке доступа.
- Проверьте, что режим связи Wi-Fi (IEEE802.11*), установленный для точки доступа, поддерживается принтером. (*Отображается по-разному в зависимости от региона.)
- Если функция фильтрации MAC-адресов включена, зарегистрируйте MAC-адрес принтера во избежание фильтрования принтера.
- Проверить, включена ли функция DHCP для точки доступа. Если она выключена, включить ее.