# SSID (идентификатор беспроводной сети) и ключ безопасности

## Определение идентификатора SSID и ключа безопасности

Важным моментом является наличие точного идентификатора SSID и ключа безопасности. В связи с тем, что эта информация хранится в беспроводном маршрутизаторе, ее можно получить при помощи компьютера, подключенного к беспроводному маршрутизатору.
Несмотря на существование различий в способах доступа к информации маршрутизаторов разных производителей, обычно такая информация отображается веб-браузером.
При указании адреса URL введите в веб-браузер строку "http://<IP-адрес беспроводного маршрутизатора>".
Для получения доступа к главной странице беспроводного маршрутизатора введите имя пользователя и пароль, заданные для беспроводного маршрутизатора.
(Для получения информации об имени пользователя и пароле для доступа к домашней странице маршрутизатора, а также к руководству пользователя см. документацию, поставляемую в комплекте с маршрутизатором.)
Примечание:
При использовании однорангового соединения в связи с отсутствием передающей точки, например, беспроводного маршрутизатора, возможен непосредственный ввод идентификатора SSID и ключа безопасности для компьютера или принтера.
Если вы не уверены в способе подтверждения SSID и ключа безопасности, для их подтверждения свяжитесь с лицом или компанией, выполнявшими первичную настройку сетевых параметров.

## Подтверждение с компьютера

Некоторые виды информации могут быть подтверждены с компьютера. Ниже приведен один из примеров.
(Возможны отличия от приведенной ниже процедуры в зависимости от настроек компьютера.)

### Подтверждение названия сети (SSID) из Windows

Несмотря на то, что ключ безопасности не отображается, возможно подтверждение SSID с компьютера. Для подтверждения ключа безопасности обратитесь к маршрутизатору.
Windows 7: нажмите Пуск, Control Panel (Панель управления), View network status and tasks (Просмотр состояния сети и задач), а затем Change adapter settings (Изменение параметров адаптера).
Windows Vista: нажмите Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), View network status and tasks (Просмотр состояния сети и задач), а затем Manage network connections (Управление сетевыми подключениями).
Windows XP: Нажмите Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), Network and Internet Connections (Сетевые подключения и Интернет), а затем Network Connections (Сетевые подключения).
С помощью правой кнопки мыши выберите опцию Wireless Network Connection (Беспроводное сетевое подключение) и выберите Status (Состояние) из развертывающегося меню, чтобы открыть окно Wireless Network Connection Status (Состояние беспроводного сетевого подключения).
Подтвердите SSID.
Windows 7/Vista: подтвердите имя SSID.
Windows XP: подтвердите имя Network (Сеть).

### Подтверждение имени сети (SSID) и ключа безопасности (пароля) из Macintosh (Mac OS X 10.5)

Выберите Меню приложения из System Preferences (Системные параметры) и нажмите на пиктограмму Network (Сеть).
Откроется окно Network (Сеть).
Подтвердите SSID.
Имя, выбранное в качестве Network Name (Имя сети), представляет собой SSID.
Нажмите Advanced (Дополнительно) и перейдите на вкладку AirPort.
Дважды щелкните на названии сети, подтвержденном на шаге 2.
В окне отображается информация о сети. Выберите Show password (Показать пароль), чтобы просмотреть пароль.