Приложение

HOME > Приложение > Спецификации

# Спецификации

## Технические характеристики ноутбука

Графическая подсистема | 35,5 см (14 дюймов) Цветной TFT ЖКД или 39,5 см (15,6 дюймов) Цветной LED TFT ЖКД
Процессор | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 processor Характеристики ЦП различаются в зависимости от модели. ЦП не подлежит замене.
Графический адаптер | NVIDIA® Geforce® GT 520M DDR3 1024MB (NVIDIA® Optimus™ Technology) или Intel® HD Graphics 3000(Dynamic Video Memory Technology) При обработке больших графических файлов, например, 3D-графики, операционная память распределяется динамически. Объем предоставляемого объема памяти зависит от размера системной памяти.
Оперативная память | DDR3 SODIMM Каждое гнездо позволяет устанавливать модуль памяти емкостью от 1024 МБ до 4096 МБ, при этом максимальная емкость памяти компьютера составляет 8 Гбайт (8192 МБ). Память объемом 4 ГБ поддерживают только 64-битные операционные системы. Windows XP®, и 32-битная система Windows® 7 не поддерживают память более 4 ГБ.
Материнская плата | Intel HM65
Жесткий диск | Жесткий диск 6,35 см (2,5 дюймов) (SATA)
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS Одновременное подключение к беспроводной сети и сети Bluetooth может замедлить работу системы. Чтобы воспользоваться функцией Bluetooth 3.0, устройство, которое вы хотите подключить, должно поддерживать Bluetooth 3.0.
Беспроводной сетевой адаптер | Ralink RT3090BC4 (802.11bgn, WiFi / Bluetooth combo card) или Intel® 11230BNHMW (802.11bgn, WiFi / Bluetooth combo card) Изготовители и установщики не могут предоставить услуги обеспечения безопасности людей, так как это беспроводное устройство может вызвать радиопомехи.
Веб-камера | Веб-камера 1.3 M / HD или HD
Локальная сеть | Gigabit Ethernet
Полный комплект | Модели P430: Приблизительно 1,94 кг (с шестиячеечным аккумулятором и приводом компакт-дисков) Модели P530: Приблизительно 2,2 кг (с шестиячеечным аккумулятором и приводом компакт-дисков) Технические характеристики могут различаться в зависимости от модели.
Батарея | 310 г (6 ячеек)

Типы и спецификации дисплея, ЦП, графического адаптера, жесткого диска, Bluetooth, беспроводной сети и веб-камеры могут различаться в зависимости от модели. Они не подлежат замене пользователем.

## Электроснабжение и среда

Адаптер переменного тока (свободное напряжение) | Мощность: 65 Вт/90 Вт Вход: переменный ток, 100 - 240 В, 1,5 - 20 A, 50 / 60 Гц Выход: постоянный ток 19 В 3,42 A (65 ВТ) или 19 В 4,74 A (90 Вт)
Аккумуляторная батарея (Li-Ion) | Номинальная мощность: 11,1 B или 10,8 B Время зарядки батареи: При комнатной температуре (10 - 40 °C) и выключенном ноутбуке – менее 3 часов (Время может различаться в зависимости от модели). При температуре 0 °C зарядка не производится. Указанная выше температура – это внутренняя температура батареи, которая может отличаться от температуры в помещении.
Условия эксплуатации/хранения | Рабочий диапазон температур: 50 - 95 °F Влажность при эксплуатации: 20 - 80 % (относительная) Температура хранения: от -10 °C до 60 °C Влажность хранения: 10 - 80 % (относительная)

## Энергопотребление (Модели P530)

Условия эксплуатации | Примерно 22 Вт | Система работает видеоклипов.
Режим ожидания (Неактивное состояние) | Примерно 7 Вт | Если монитор отключен
Режим энергосбережения (Режим ожидания) | 1 Вт или ниже | При входе в S3 (Режим ожидания)
Выключен (Режим ожидания(выкл.)) | 0,5 Вт или ниже | Система выключена.

## Энергопотребление (Модели P430)

Условия эксплуатации | Примерно 21 Вт | Система работает видеоклипов.
Режим ожидания (Неактивное состояние) | Примерно 7 Вт | Если монитор отключен
Режим энергосбережения (Режим ожидания) | 1 Вт или ниже | При входе в S3 (Режим ожидания)
Выключен (Режим ожидания(выкл.)) | 0,5 Вт или ниже | Система выключена.

Вышеприведенное описание потребления электроэнергии действительно для полностью заряженной батареи. Уровень потребления электроэнергии во время работы зависит от запущенных программ и спецификации изделия. Если даже система отключена, питание все равно осуществляется на минимальном уровне. Для полного отключения от электросети извлеките кабель питания из розетки.