Приложение

HOME > Приложение > Спецификации

# Спецификации

## Технические характеристики ноутбука

Графическая подсистема | 39,5 см (15,6 дюймов) Цветной LED TFT ЖКД или 35,5 см (14 дюймов) Цветной LED TFT ЖКД
Процессор | Intel®Core™ i7 / i5 / i3 Intel ® Pentium® Характеристики ЦП различаются в зависимости от модели. ЦП не подлежит замене.
Графический адаптер | AMD Radeon™ HD 6470M или Intel® HD Graphics 3000 / Intel® HD Graphics (Dynamic Video Memory Technology) При обработке больших графических файлов, например, 3D-графики, операционная память распределяется динамически. Объем предоставляемого объема памяти зависит от размера системной памяти.
Оперативная память | DDR3 SODIMM Каждое гнездо позволяет устанавливать модуль памяти емкостью от 1024 МБ до 4096 МБ, при этом максимальная емкость памяти компьютера составляет 8 Гбайт (8192 МБ). Память объемом 3 ГБ поддерживают только 64-битные операционные системы. Windows® XP, и 32-битная система Windows® 7 не поддерживают память более 3 ГБ.
Материнская плата | Intel HM65
Жесткий диск | Жесткий диск 6,35 см (2,5 дюймов) (SATA)
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS Bluetooth 2.1 + EDR Broadcom BCM92070MD_REF (Bluetooth 3.0) Одновременное подключение к беспроводной сети и сети Bluetooth может замедлить работу системы. Чтобы воспользоваться функцией Bluetooth 3.0, устройство, которое вы хотите подключить, должно поддерживать Bluetooth 3.0.
Беспроводной сетевой адаптер | Intel® 62205ANHMW Ralink RT3090BC4 Ralink RT5390BC8 Изготовители и установщики не могут предоставить услуги обеспечения безопасности людей, так как это беспроводное устройство может вызвать радиопомехи.
Веб-камера | HD веб-камера
Сеть | Gigabit Ethernet
Вес | Модели S530: Прибл. 2,6 кг (с шестиячеечным аккумулятором и приводом компакт-дисков) Модели S430: Прибл. 2,3 кг (с шестиячеечным аккумулятором и приводом компакт-дисков) Вес может отличаться в зависимости от модели.
Вес аккумуляторной батареи | 320 г (6 ячеек)

Типы и спецификации дисплея, ЦП, графического адаптера, жесткого диска, Bluetooth, беспроводной сети и веб-камеры могут различаться в зависимости от модели. Они не подлежат замене пользователем.

## Электроснабжение и среда

Адаптер переменного тока (свободное напряжение) | Мощность: 65 Вт/90 Вт Вход: переменный ток, 100 - 240 В, 1,5 - 20 A, 50 / 60 Гц Выход: постоянный ток 19 В 3,42 A (65 ВТ) или 19 В 4,74 A (90 Вт)
Аккумуляторная батарея (Li-Ion) | Номинальная мощность: 11,1 B или 10,8 B Время зарядки батареи: При комнатной температуре (10 - 40 °C) и выключенном ноутбуке – менее 3 часов (Время может различаться в зависимости от модели). При температуре 0 °C зарядка не производится. Указанная выше температура – это внутренняя температура батареи, которая может отличаться от температуры в помещении.
Условия эксплуатации/хранения | Рабочий диапазон температур: от 10 °C до 35 °C Влажность при эксплуатации: 20 - 80 % (относительная) Температура хранения: от -10 °C до 60 °C Влажность хранения: 10 - 80 % (относительная)

## Энергопотребление (Модели S530)

Условия эксплуатации | Примерно 31 Вт | Система работает видеоклипов.
Режим ожидания (Неактивное состояние) | Примерно 13 Вт | Если монитор отключен
Режим энергосбережения (Режим ожидания) | 1 Вт или ниже | При входе в S3 (Режим ожидания)
Выключен (Режим ожидания(выкл.)) | 0,5 Вт или ниже | Система выключена.

## Энергопотребление (Модели S430)

Условия эксплуатации | Примерно 30 Вт | Система работает видеоклипов.
Режим ожидания (Неактивное состояние) | Примерно 13 Вт | Если монитор отключен
Режим энергосбережения (Режим ожидания) | 1 Вт или ниже | При входе в S3 (Режим ожидания)
Выключен (Режим ожидания(выкл.)) | 0,5 Вт или ниже | Система выключена.

Вышеприведенное описание потребления электроэнергии действительно для полностью заряженной батареи. Уровень потребления электроэнергии во время работы зависит от запущенных программ и спецификации изделия. Если даже система отключена, питание все равно осуществляется на минимальном уровне. Для полного отключения от электросети извлеките кабель питания из розетки.