Настройка и обновление

HOME > Настройка и обновление > Установка пароля

# Установка пароля

Пароль устанавливается для того, чтобы предотвратить доступ в систему и возможность изменения настроек для других пользователей.

Пользователь может установить пароль во время загрузки системы или установки системы.

CAUTION:

- Без пароля доступ в систему будет не доступен. Поэтому запишите свой пароль и храните его в безопасном месте.

## Set Supervisor Password

Использование пароля позволяет предотвратить несанкционированный доступ к компьютеру. В настройках, установленных по умолчанию, пароль не задан. Если неавторизованное лицо изменит пароль в настройках CMOS, вы не сможете войти в систему.

1. Откройте окно настройки системы и с помощью клавиш управления курсором перейдите к пункту Security.

2. Когда откроется следующее окно, с помощью клавиш управления курсором выберите Set Supervisor Password и нажмите `[Ввод]`.

3. При появлении следующего сообщения введите пароль и нажмите клавишу `[Ввод]`. Пароль должен состоять максимум из 8 символов: букв от A до Z, цифр от 0 до 9 или их сочетания.

4. При появлении следующего сообщения нажмите `[Ввод]`.

5. Для сохранения изменений нажмите клавишу `[F10]`.

6. При появлении следующего сообщения выберите `[Да]` и нажмите клавишу `[Ввод]`. Будет выполнена перезагрузка ноутбука.

Tip:

- С помощью Supervisor Password можно получить доступ к меню настройки CMOS и задать Power on Password. Если ноутбук используют также другие пользователи, рекомендуется задавать Set User Password.

## Set User Password

Пароль, установленный с помощью процедуры Set User Password ниже уровнем, чем пароль Set Supervisor Password, поэтому пользователь может использовать Set User Password только установив пароль в меню Set Supervisor Password.

1. Откройте окно настройки системы и с помощью клавиш управления курсором перейдите к пункту Security .

2. Когда откроется следующее окно, с помощью клавиш управления курсором выберите Set User Password и нажмите `[Ввод]`.

3. При появлении следующего сообщения введите пароль и нажмите клавишу `[Ввод]`. Пароль должен состоять максимум из 8 символов: букв от A до Z, цифр от 0 до 9 или их сочетания.

4. При появлении следующего сообщения нажмите `[Ввод]`.

5. Для сохранения изменений нажмите клавишу `[F10]`.

6. При появлении следующего сообщения выберите `[Да]` и нажмите клавишу `[Ввод]`. Будет выполнена перезагрузка ноутбука.

Tip:

- UserPassword предоставляет ограниченный доступ к элементам настройки CMOS, по сравнению с Supervisor Password.

## Power on password

Функция Power on password защищает систему, запрашивая пароль Set Supervisor Password или Set User Password при загрузке.

1. Откройте окно настройки системы и с помощью клавиш управления курсором перейдите к пункту Security.

2. Когда откроется следующий экран, установите только Set Supervisor Password или Set Supervisor Password и Set User Password.

3. Выберите Power on password и нажмите `Ввод`. Откроется всплывающее окно. Выберите [Enable] и нажмите `Ввод`, чтобы задать Power on password.

## Set ALL HDD Password

Меню HDD Password нужно для установки пароля на HDD отдельно от Supervisor Password.

1. Откройте окно настройки системы и с помощью клавиш управления курсором перейдите к пункту Security.

2. Когда откроется следующее окно, с помощью клавиш управления курсором выберите Set All HDD Password и нажмите `[Ввод]`.

3. При появлении следующего сообщения введите пароль и нажмите клавишу `[Ввод]`. Пароль должен состоять максимум из 8 символов: букв от A до Z, цифр от 0 до 9 или их сочетания.

4. При появлении следующего сообщения нажмите `[Ввод]`.

5. Для сохранения изменений нажмите клавишу `[F10]`.

6. При появлении следующего сообщения выберите `[Да]` и нажмите клавишу `[Ввод]`. Будет выполнена перезагрузка ноутбука.

CAUTION:

Без знания HDD Password пользователь не сможет восстановить жесткий диск.

- Замена жесткого диска по причине утраты HDD Password не покрывается гарантией.