1. Прослушивание радио - Нажмите и удерживайте кнопку < M > - Выберите режим FM-радио, еще раз коротко нажмите кнопку < M >. * Радио может работать в одном из двух режимов - режим предварительных настроек и режим автопоиска. По умолчанию установлен режим предварительных настроек. Коротко нажмите кнопку < WOW >, чтобы выбрать нужный диапазон. - Коротким нажатием кнопки можно включить функцию MUTE (отключение звука) 2. Режим предварительных установок Поиск предварительно установленного радио-канала. Нажмите и удерживайте кнопку < M > в режиме поиска, чтобы перейти в режим предварительных настроек. - Изменение частоты Нажмите кнопку REW для перехода к предыдущему каналу. Нажмите кнопку FF для перехода к следующему каналу. - Автонастройка Нажмите и удерживайте кнопку < WOW >, каналы будут настроены автоматически. В память устройства можно сохранить до 20 станций в порядке увеличения частоты. - Удаление предварительно настроенных каналов Коротко нажмите кнопку < REC > , все настроенные каналы будут удалены. - Запись радиопередачи Нажмите и удерживайте кнопку < REC >, начнется запись прослушиваемой Вами радиопередачи. 3. Режим поиска Поиск частоты вручную или автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку < M > в режиме предварительных установок для перехода в режим поиска. - Автоматический поиск Нажмите и удерживайте REW для поиска предыдущего канала. Нажмите и удерживайте FF для поиска следующего канала. - Поиск вручную Коротко нажмите REW , чтобы уменьшить значение частоты на 0,1МГц. Коротко нажмите FF , чтобы увеличить значение частоты на 0,1МГц. - Сохранение канала в памяти По окончании поиска нужной частоты, автоматического или вручную, коротко нажмите кнопку < REC >. Подтвердите желание сохранить канал, и он будет сохранен в режиме предварительных установок.