Важно перед установкой системы SOBR-GSM (100,110 ,120,130) правильно заполнить СИМ карту.

В сим карте содержится информация о настройках подключения системы к данному автомобилю, конфигурация системы, номера телефонов владельца, и код запроса баланса данного сотового оператора.

ВАЖНО:

Перед извлечением (установкой) сим карты , блок SOBR-GSM должен быть полностью обесточен (сняты все разъёмы).

1.Установите сим карту в простой мобильный телефон, отключите запрос PIN кода карты. Функция определителя номера должна быть подключена. На счету карты должен быть положительный баланс.
Удалите! всю имеющуюся информацию из памяти сим карты.(контакты, телефонная  книга). В новых сим картах сотовых операторов, уже занесена информация о телефонах различных служб, её нужно удалить.

Проверьте!  что в первых пяти ячейках памяти сим карты нет никакой записи,

Для этого на телефоне нажмите  
1  затем   #    (просмотр информации в первой ячейки памяти сим карты).
2 затем   #     (просмотр информации в второй ячейки памяти сим карты).
3 затем   #    (просмотр информации в третьей ячейки памяти сим карты).
4 затем   #    (просмотр информации в четвёртой ячейки памяти сим карты).
5 затем   #    (просмотр информации в пятой ячейки памяти сим карты). 
Все ячейки памяти СИМ карты должны быть пустые. 

Проверьте!   Работоспособность СИМ карты в телефоне на прием и передачу звонков и СМС.
2.Сим карта заполняется в сотовом телефоне в разделе (контакты, телефонная  книга ЭТОЙ СИМ КАРТЫ).
В поле «имя» ставьте цифру -порядковый номер заполняемой ячейки. (с.м. пример).
В первую ячейку в поле №телефона занесите девять цифр согласно инструкции по установке по таблице №1 -  Программирование служебных функций.
 Или  взять из старой(стоявшей) СИМ карты 9 цифр из ПЕРВОЙ ячейки в поле №телефона.
 ИЛИ смотрите инструкцию по установке (на данную модель Sobr) таблица №1
По которой в зависимости от подключения проводов блока складывается 9 цифр служебной записи.
Во вторую, третью и четвертую ячейки номера телефонов, основной и два дополнительных. Допускается использования одного и того же номера (не заполнять 
нереальными номерами).
В пятую ячейку занесите команду запроса баланса, уточните ее у Вашего оператора

мобильной связи, (например МТС      #100#   ).
Пример заполнения сим каты.
	№ ячейки 
	«имя»
	Номер телефона

	1
	1
	Заполнить девять цифр, согласно таблице  программирование служебных функций.

	2
	2
	79139218119(пример)

	3
	3
	73832207537(пример)

	4
	4
	73832207001(пример)

	5
	5
	#100# (пример для МТС)


Все пять ячеек должны быть обязательно заполнены!!!

«имя» каждой ячейки должно быть записано. 
Номер телефона начинается с 7 (для России , без + и не 8).

Перед городским номером занести код города (номер заполняется без пробелов).

После программирования проверить правильность расположения записей по ячейкам СИМ карты.
В исходном состоянии телефона , нажать 1  затем   #  на дисплее - ( девять цифр, согласно таблице ), затем:
   нажать           2 затем   #         на дисплее                           79139218119(пример)

   нажать           3 затем   #         на дисплее                           73832207537(пример)

   нажать           4 затем   #         на дисплее                            73832207001(пример)

   нажать          5 затем   #         на дисплее                           #100# (пример)

СИМ карту вставить  в блок.
ВАЖНО:

Перед установкой (извлечением) сим карты , блок SOBR-GSM должен быть полностью обесточен (сняты все разъёмы).
 Контакты сим карты должны быть чистые.

После установки СИМ подключить разьёмы, НО питающий первым! и НИЧЕГО НЕ 
ДЕЛАТЬ до тех пор пока не придет СМС от системы на основной телефон  1-«включен».
(1-2минуты) Только после этого система готова к работе.
