#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Описание частей >
- Cзади

# Cзади

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Подключение к существующей сети с помощью кабеля Ethernet.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Используя цифровой вход, можно выводить звук телевизора через подсоединенную систему домашнего кинотеатра.

3. Вход RF, использующийся для подключения кабеля или антенны AM.

   ####

   - Для моделей, поддерживающих спутниковые каналы, также доступен спутниковый вход.
4. / AV1

   Подключение с помощью кабеля SCART. При подключении аналогового декодера кодированный сигнал от ТВ-тюнера поступает на декодер, затем декодер выводит сигнал в декодированном виде.

   ####

   - Для определенных моделей или в определенных регионах выход SCART потребуется настроить при выводе цифрового радиочастотного сигнала. Нажмите OPTIONS, затем выберите [SCART REC вкл.].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Данный вход можно использовать в качестве композитного или компонентного видеовхода. При использовании монофонического оборудования подключайте его к гнезду L (MONO).

   Для использования в качестве композитного видеовхода подключайте один кабель ко входу AV2 для передачи видео, а другой – к каналам (L/R) входа / COMPONENT IN для передачи аудиосигналов.

   Для использования в качестве компонентного видеовхода используйте соединение Y, PB, PR для передачи видеосигналов, а для передачи аудиосигналов подключите кабель к каналам (L/R).

   ####

   - Телевизор автоматически определит подключение и произведет переключение между AV2 и / COMPONENT IN. Чтобы вручную задать тип входа, нажмите HOME и выберите → [Внешние входы] → [Вход AV2/Component].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представляет собой интерфейс несжатого цифрового аудио/видео между телевизором и любым аудио-/видеооборудованием, совместимым с HDMI. Кроме того, при подключении устройства, совместимого с функцией “Контроль по HDMI”, обеспечивается поддержка связи с подключенным устройством.

   ####

   - Используйте только сертифицированный кабель HDMI с логотипом HDMI.
   - При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), используйте вход HDMI IN 1. В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Если устройство имеет гнезда DVI, подключите его к порту HDMI IN 4 через переходной интерфейс DVI - HDMI (не прилагается), и подключите гнезда аудиовыхода устройства ко входу PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation