#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Использование др. оборудов./Интернета >
- ПК

# ПК

Воспроизведение музыкального, графического и другого содержимого с ПК путем подключения при помощи специальных кабелей.

Кабель с 15-контактным разъемом D-sub (не прилагается)
Аудиокабель (не прилагается)
ПК
Телевизор

####

- Рекомендуется использовать специальный кабель для подключения ПК с ферритовыми кольцами, например “15-контактный разъем D-sub” (этот кабель можно приобрести в сервисных центрах Sony, код для заказа 1-793-504-11), или эквивалентный ему.
- С помощью кабеля HDMI можно подключить HDMI-совместимый ПК.

## Характеристики входных сигналов для подключения ПК

- VGA
- - По горизонтали (пиксели)/по вертикали (строки): 640/480
- - Горизонтальная частота (кГц)/вертикальная частота (Гц): 31,5/60
- - Стандарт: VGA
- SVGA
- - По горизонтали (пиксели)/по вертикали (строки): 800/600
- - Горизонтальная частота (кГц)/вертикальная частота (Гц): 37,9/60
- - Стандарт: рекомендации VESA
- XGA
- - По горизонтали (пиксели)/по вертикали (строки): 1024/768
- - Горизонтальная частота (кГц)/вертикальная частота (Гц): 48,4/60
- - Стандарт: рекомендации VESA
- WXGA
- - По горизонтали (пиксели)/по вертикали (строки): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Горизонтальная частота (кГц)/вертикальная частота (Гц): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Стандарт: VESA
- SXGA (только для моделей Full HD)
- - По горизонтали (пиксели)/по вертикали (строки): 1280/1024
- - Горизонтальная частота (кГц)/вертикальная частота (Гц): 64,0/60
- - Стандарт: VESA
- HDTV* (только для моделей Full HD)
- - По горизонтали (пиксели)/по вертикали (строки): 1920/1080
- - Горизонтальная частота (кГц)/вертикальная частота (Гц): 67,5/60
- - Стандарт: EIA*

####

- Вход PC данного телевизора не поддерживает синхронизацию по зеленому или полную синхронизацию.
- Вход PC данного телевизора не поддерживает чересстрочные сигналы.
- Для обеспечения наилучшего качества изображения рекомендуется применять указанные в таблице сигналы. В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц определяются автоматически (может потребоваться перезагрузка ПК).

* Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это воздействует на настройки [Системные настройки] и [Дисплей]. Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Выбор сцены] значение [Графика], для параметра [Формат экрана] – значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] – значение [Макс.разрешение]. (Параметр [Обл. отображения] можно настроить только в том случае, если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.].)

Copyright 2011 Sony Corporation