#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Функции телевизора “BRAVIA” >
- Поддержка беспроводной сети

# Поддержка беспроводной сети

Предоставление беспроводного сетевого подключения для телевизора при установке адаптера беспроводной локальной сети USB в порт USB телевизора.

Вставив адаптер беспроводной локальной сети USB UWA-BR100 (по состоянию на декабрь 2010 г.) в порт USB телевизора, можно создать подключение к беспроводной сети.

Интернет
Модем
Маршрутизатор беспроводной сети
(точка доступа)
Телевизор
Адаптер беспроводной локальной сети USB

####

- В зависимости от модели телевизора адаптер беспроводной локальной сети USB прилагается или доступен в качестве дополнительной принадлежности. В некоторых регионах/странах адаптер беспроводной локальной сети USB может быть недоступен.
- Если телевизор оборудован двумя портами USB, обязательно подключите адаптер беспроводной локальной сети USB к верхнему порту USB.

## Подключение к беспроводной локальной сети

1. Настройте маршрутизатор беспроводной сети (или точку доступа).

   Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети (или точки доступа).

2. Проверьте среду беспроводной локальной сети с помощью следующей схемы.

####

- Совет для передачи потокового сглаженного видеоизображения: измените настройку беспроводного маршрутизатора (или точки доступа) на 802.11n и 5 ГГц, если это возможно. Для получения дополнительной информации о том, как изменить настройку, см. инструкции по эксплуатации беспроводного маршрутизатора (или точки доступа).

Используется ли беспроводная локальная сеть?
ДА →
Используется ли маршрутизатор беспроводной сети (или точка доступа), совместимый с процедурой Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
ДА →
Если маршрутизатор беспроводной сети (или точка доступа) оснащен кнопкой WPS, перейдите к пункту ТИП 1.
Если маршрутизатор беспроводной сети (или точка доступа) имеет PIN-код, перейдите к пункту ТИП 2.
Если маршрутизатор беспроводной сети (или точка доступа) оснащен кнопкой WPS и имеет PIN-код, перейдите к пункту ТИП 1.
НЕТ
↓
НЕТ
↓
Перейдите к пункту ТИП 4.
Перейдите к пункту ТИП 3.

## ТИП 1. Защищенная сеть с помощью кнопки WPS

1. Найдите кнопку WPS на маршрутизаторе беспроводной сети (или точке доступа) и ознакомьтесь с принципом ее работы.

2. Нажмите HOME, затем выберите → [Сеть] → [Настройка сети].
   Откроется стартовый экран.

3. Выберите [Беспроводная настройка] → [WPS (кнопка)] и следуйте инструкциям на экране.

## ТИП 2. Защищенная сеть с помощью PIN-кода

1. Нажмите HOME, затем выберите → [Сеть] → [Настройка сети].
   Откроется стартовый экран.

2. Выберите [Беспроводная настройка] → [WPS (PIN)] и следуйте инструкциям на экране.

## ТИП 3. Защищенная сеть с помощью SSID и ключа безопасности

1. Найдите SSID (имя беспроводной сети) и ключ безопасности (WEP или WPA) маршрутизатора беспроводной сети (или точки доступа).
   Если они неизвестны, см. инструкцию по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети (или точки доступа).

2. Нажмите HOME, затем выберите → [Сеть] → [Настройка сети].
   Откроется стартовый экран.

3. Выберите [Беспроводная настройка] → [Сканировать].

4. Выберите сеть в списке найденных беспроводных сетей, затем следуйте инструкциям на экране.

## ТИП 4. Незащищенная сеть только с SSID

1. Найдите SSID (имя беспроводной сети).
   Если SSID неизвестен, см. инструкцию по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети (или точки доступа).

2. Нажмите HOME, затем выберите → [Сеть] → [Настройка сети].
   Откроется стартовый экран.

3. Выберите [Беспроводная настройка] → [Сканировать].

4. Выберите сеть в списке найденных беспроводных сетей, затем следуйте инструкциям на экране.

Copyright 2011 Sony Corporation